Comm       : 1
Links      : 17
Nodes      : 12
Hubs       : 6
HLinks     : 13
L/N Ratio  : 1.41667
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.764706
HL/L Ratio : 0.764706
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1           3x40           6x53            100           2.89            Yes            Yes
           2           3x40        NT.F569            100           4.47            Yes            Yes
           3           3x40        NT.L572            100        4.29667            Yes            Yes
           4           5x36          E2x51            100        3.79667             No            Yes
           5           5x36          E2x52            100        4.15333             No             No
           6           5x40           6x60            100        3.07333             No             No
           7           5x40        NT.M573            100        4.05667             No             No
           8           6x53           7x41            100        3.67667            Yes            Yes
           9           6x53           7x45            100        13.9367            Yes             No
          10           6x53        NT.L572            100        2.65667            Yes            Yes
          11           6x60        NT.M573            100        3.88667             No             No
          12           7x41           7x45            100        15.7067            Yes             No
          13           7x41        NT.F569            100        2.50333            Yes            Yes
          14           7x41        NT.M573            100        3.73333            Yes             No
          15          E2x51          E2x52            100        14.4267            Yes             No
          16          E2x51        NT.L572            100        3.41667            Yes            Yes
          17        NT.F569        NT.L572            100        5.68333            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 9
Nodes      : 7
Hubs       : 4
HLinks     : 9
L/N Ratio  : 1.28571
H/N Ratio  : 0.571429
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1           1x61           1x65            100           3.27             No            Yes
           2           1x61           2x47            100        11.2433             No            Yes
           3           1x65           2x44            100        3.17333            Yes            Yes
           4           1x65           2x47            100        4.33333            Yes            Yes
           5           1x65          I1x50            100           5.09            Yes             No
           6           2x44           4x39            100        6.59333            Yes            Yes
           7           2x44          I1x51            100        3.49333            Yes             No
           8           2x47          I1x50            100        2.92333            Yes             No
           9           4x39          I1x51            100        2.71333            Yes             No

Comm       : 3
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 3
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.6
HL/N Ratio : 0.833333
HL/L Ratio : 0.833333
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1           1x32           7x38            100            6.1            Yes            Yes
           2           1x32        NT.V577            100           3.53            Yes            Yes
           3           7x38        NT.S570            100        10.2267            Yes             No
           4           7x38        NT.S574            100        3.71667            Yes             No
           5           7x38        NT.V577            100        4.61333            Yes            Yes
           6        NT.S570        NT.S574            100           4.89             No             No

Comm       : 4
Links      : 6
Nodes      : 4
Hubs       : 3
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.5
H/N Ratio  : 0.75
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1           2x52           3x46            100        29.7567            Yes            Yes
           2           2x52           4x47            100        4.02667            Yes             No
           3           2x52           4x50            100        5.81333            Yes            Yes
           4           3x46           4x47            100        5.34667            Yes             No
           5           3x46           4x50            100           8.36            Yes            Yes
           6           4x47           4x50            100        3.78333             No            Yes

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1           3x50           3x51        33.3333           1.71            Yes             No
           2           3x50           6x49            100        2.76667            Yes            Yes
           3           3x51           6x49        33.3333           1.71             No            Yes

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1           3x29        E1.T649        66.6667           1.69             No             No
           2           3x29          E2x50            100           7.28             No             No
           3        E1.T649          E2x50        33.3333           1.69             No             No

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 3
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 1
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1           3x41           3x45            100        3.65667            Yes            Yes
           2           3x41           4x53            100           3.83            Yes            Yes
           3           3x45           4x53            100           3.85            Yes            Yes

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1           3x56        I2.H691            100        9.07333             No             No
           2           3x56        I2.M693            100           3.99             No            Yes
           3        I2.H691        I2.M693            100        3.50333             No            Yes

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1           6x62           7x34            100        8.52667            Yes             No
           2           6x62           7x37            100        2.60667            Yes            Yes
           3           7x34           7x37            100        12.0533             No            Yes

