Comm       : 1
Links      : 9
Nodes      : 7
Hubs       : 5
HLinks     : 9
L/N Ratio  : 1.28571
H/N Ratio  : 0.714286
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1           6x52           6x55            100        3.45667             No            Yes
           2           6x52           7x44            100        6.05333             No            Yes
           3           6x52           7x45            100           7.31             No            Yes
           4           6x53           7x41            100        4.34333            Yes            Yes
           5           6x53           7x45            100        19.9633            Yes            Yes
           6           6x55           7x40            100        8.11667            Yes             No
           7           6x55           7x44            100        3.57333            Yes            Yes
           8           7x40           7x44            100        3.24667             No            Yes
           9           7x41           7x45            100        13.6967            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 7
Nodes      : 6
Hubs       : 4
HLinks     : 7
L/N Ratio  : 1.16667
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1           4x64           5x35            100        2.78667            Yes            Yes
           2           4x64       E2.S1073            100        3.92667            Yes             No
           3           5x35       E2.S1073            100        3.96333            Yes             No
           4           5x35          E2x52            100           4.06            Yes             No
           5           5x36          E2x51            100        2.73667            Yes            Yes
           6           5x36          E2x52            100           4.28            Yes             No
           7          E2x51          E2x52            100        7.97333            Yes             No

Comm       : 3
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 3
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.75
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1           2x46           2x50            100        5.26333             No            Yes
           2           2x46           3x50            100            3.1             No            Yes
           3           2x50           3x50            100          10.67            Yes            Yes
           4           2x50           6x48            100           3.86            Yes            Yes
           5           3x50           6x48            100        7.51333            Yes            Yes

Comm       : 4
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 3
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 1
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1           1x35           7x35            100        4.15333            Yes            Yes
           2           1x35           7x39            100        4.71667            Yes            Yes
           3           7x35           7x39            100           4.63            Yes            Yes

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1           1x60           1x64            100        3.02667             No            Yes
           2           1x60           8x54            100        11.2367             No            Yes
           3           1x64           8x54            100        8.59667            Yes            Yes

