Comm       : 1
Links      : 19
Nodes      : 12
Hubs       : 9
HLinks     : 19
L/N Ratio  : 1.58333
H/N Ratio  : 0.75
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1           3x40           5x47            100           2.51             No            Yes
           2           3x40           6x44            100           5.02             No            Yes
           3           5x43           6x52            100           4.78            Yes            Yes
           4           5x43            Lig            100           2.55            Yes            Yes
           5           5x47           5x48            100           5.16            Yes            Yes
           6           5x47           5x51            100           2.44            Yes             No
           7           5x47           6x44            100           6.43            Yes            Yes
           8           5x47           6x48            100           3.01            Yes            Yes
           9           5x47           6x49            100            7.5            Yes            Yes
          10           5x47           6x52            100          11.79            Yes            Yes
          11           5x48           6x49            100           4.13            Yes            Yes
          12           5x48           6x53            100            2.5            Yes             No
          13           5x51           6x44            100           4.87             No            Yes
          14           6x48           6x51            100           4.82            Yes            Yes
          15           6x48           6x52            100           4.01            Yes            Yes
          16           6x49           6x53            100           7.78            Yes             No
          17           6x51           6x52            100           4.13            Yes            Yes
          18           6x51            Lig            100          20.96            Yes            Yes
          19           6x52            Lig            100           3.44            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 8
Nodes      : 6
Hubs       : 1
HLinks     : 4
L/N Ratio  : 1.33333
H/N Ratio  : 0.166667
HL/N Ratio : 0.5
HL/L Ratio : 0.5
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1           2x59           3x24            100           5.36             No             No
           2           2x59          E1x52            100           4.29             No             No
           3           3x24          E1x50            100           7.02             No            Yes
           4           3x24          E1x52            100           4.29             No             No
           5           3x25          E1x50            100           3.92             No            Yes
           6           3x25          E2x50            100           7.28             No             No
           7          E1x50          E1x52            100          18.04            Yes             No
           8          E1x50          E2x50            100           2.61            Yes             No

Comm       : 3
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1           3x34           4x54            100           2.92            Yes             No
           2           3x34           4x57            100           6.13            Yes             No
           3           3x34           4x58            100           3.73            Yes            Yes
           4           4x54           4x58            100           2.51             No            Yes
           5           4x57           4x58            100           3.96             No            Yes

Comm       : 4
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1           2x50           2x53            100           6.79            Yes            Yes
           2           2x50           7x46            100          11.78            Yes             No
           3           2x53           7x46            100              3            Yes             No

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1           2x42           3x45            100           4.98            Yes            Yes
           2           2x42           4x45            100           2.64            Yes             No
           3           3x45           4x45            100           3.07            Yes             No

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1           3x51           3x55            100           4.79             No             No
           2           3x51           5x60            100           6.17             No             No
           3           3x55           5x60            100           3.72             No             No

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        E2.N159        E2.Q177            100           5.28             No             No
           2        E2.N159        E2.S160            100           2.98             No             No
           3        E2.Q177        E2.S160            100          11.55             No             No

