Comm       : 1
Links      : 18
Nodes      : 14
Hubs       : 5
HLinks     : 17
L/N Ratio  : 1.28571
H/N Ratio  : 0.357143
HL/N Ratio : 0.944444
HL/L Ratio : 0.944444
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1           2x60           3x32            100        4.88625            Yes             No
           2           2x60            Lig            100        8.53875            Yes            Yes
           3           3x22             E2            100        6.28042             No            Yes
           4           3x32            Lig            100           4.24             No            Yes
           5           3x33           4x61            100        5.04125             No             No
           6           3x33            Lig            100        9.28167             No            Yes
           7           4x61            Lig            100           3.67             No            Yes
           8           5x35             E2            100         5.9925             No            Yes
           9           5x36             E2            100        9.88083             No            Yes
          10           5x39             E2            100           3.81             No            Yes
          11           5x39            Lig            100        3.78542             No            Yes
          12           6x51           6x52            100        8.48292             No            Yes
          13           6x51           6x55            100        13.5325             No            Yes
          14           6x52           6x55            100        3.89333            Yes            Yes
          15           6x55            Lig            100         9.0625            Yes            Yes
          16             E2             E2            100        43.1754            Yes            Yes
          17             E2          E2x52            100        7.99667            Yes             No
          18             E2            Lig            100         4.8325            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 9
Nodes      : 7
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.28571
H/N Ratio  : 0.285714
HL/N Ratio : 0.555556
HL/L Ratio : 0.555556
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1           2x62           2x66            100        15.1221             No             No
           2           2x62          E1x51            100        4.48792             No             No
           3           2x62          E1x52            100        7.90625             No            Yes
           4           2x66          E1x51            100        5.79667             No             No
           5           3x25          E1x50            100        8.65125             No            Yes
           6           3x25          E2x50            100           7.28             No             No
           7          E1x50          E1x52            100        18.4154            Yes            Yes
           8          E1x50          E2x50            100        7.34667            Yes             No
           9          E1x51          E1x52            100        5.55458             No            Yes

Comm       : 3
Links      : 5
Nodes      : 5
Hubs       : 1
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.2
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1           6x64             E3             25        1.23125             No            Yes
           2           7x23             E3           12.5          0.855             No            Yes
           3           7x24             E3             25          0.855             No            Yes
           4           7x28             E3             25          2.005             No            Yes
           5             E3             E3            100        4.03417            Yes            Yes

Comm       : 4
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1           2x45           3x42            100        5.96333             No            Yes
           2           2x45           4x50            100        6.59167             No            Yes
           3           3x42           4x50            100           4.76            Yes            Yes

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1           3x30           3x34            100           6.94             No            Yes
           2           3x30           4x54            100         4.8825             No             No
           3           3x34           4x54            100         3.6575            Yes             No

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1           2x37             CT             50         2.5825             No            Yes
           2           2x39             CT             50         3.0325             No            Yes
           3             CT             CT            100        17.0175            Yes            Yes

Comm       : 7
Links      : 2
Nodes      : 2
Hubs       : 2
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 1
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1           6x31             I3            100          5.595            Yes            Yes
           2             I3             I3            100           5.88            Yes            Yes

