Comm       : 1
Links      : 24
Nodes      : 17
Hubs       : 5
HLinks     : 18
L/N Ratio  : 1.41176
H/N Ratio  : 0.294118
HL/N Ratio : 0.75
HL/L Ratio : 0.75
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1           2x62          E1x51            100           5.58             No             No
           2           2x62          E1x52            100           6.79             No            Yes
           3           3x22             E2            100           5.96             No            Yes
           4           3x25          E1x50            100           9.14             No            Yes
           5           3x25          E2x50            100           7.28             No             No
           6           4x64           5x35            100           6.53             No             No
           7           4x64           5x39            100           4.36             No            Yes
           8           4x64             E2            100          18.27             No            Yes
           9           4x65          E2x51            100           4.28             No             No
          10           4x65          E2x52            100          15.85             No             No
          11           5x35             E2            100           5.67             No            Yes
          12           5x36             E2            100          13.38             No            Yes
          13           5x36             E3            100           4.15             No            Yes
          14           5x39             E2            100          11.98            Yes            Yes
          15           6x61             E3            100          14.02             No            Yes
          16          E1x50          E1x52            100           5.01            Yes            Yes
          17          E1x50          E2x50            100          15.67            Yes             No
          18          E1x51          E1x52            100           2.64             No            Yes
          19             E2             E2            100          35.95            Yes            Yes
          20             E2          E2x50            100           3.42            Yes             No
          21             E2          E2x51            100           8.99            Yes             No
          22             E2          E2x52            100           8.34            Yes             No
          23          E2x51          E2x52            100           4.33             No             No
          24             E3             E3            100           7.14            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 15
Nodes      : 12
Hubs       : 7
HLinks     : 14
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.583333
HL/N Ratio : 0.933333
HL/L Ratio : 0.933333
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1           3x36           6x48            100           3.49             No            Yes
           2           3x36            Lig            100           5.27             No            Yes
           3           3x37           3x41              0           1.93            Yes             No
           4           3x37           4x56            100          10.55            Yes             No
           5           3x37           5x46            100           3.75            Yes            Yes
           6           3x37            Lig            100           4.37            Yes            Yes
           7           3x41           3x44            100           3.64             No             No
           8           3x41           5x50            100           6.76             No            Yes
           9           3x44           5x50            100           5.25             No            Yes
          10           4x56           5x46            100           2.95             No            Yes
          11           5x47           5x51            100           6.43            Yes            Yes
          12           5x47           6x44            100           4.29            Yes             No
          13           5x51           6x44            100           5.36            Yes             No
          14           6x44           6x48            100           5.01             No            Yes
          15           6x48            Lig            100           3.54            Yes            Yes

Comm       : 3
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 4
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.8
HL/L Ratio : 0.8
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1           1x52           1x56            100           7.93             No             No
           2           1x52           7x55            100           4.29             No            Yes
           3           1x52           7x62            100           3.21             No            Yes
           4           1x56           7x62            100           5.27             No            Yes
           5           7x55           7x62            100           5.34            Yes            Yes

Comm       : 4
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1           2x46           3x43            100           4.28            Yes             No
           2           2x46           3x46            100           5.65            Yes             No
           3           2x46           7x53            100           3.52            Yes            Yes
           4           3x43           7x53            100           6.04             No            Yes
           5           3x46           7x53            100           3.59             No            Yes

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1           1x50           2x50            100          12.12            Yes            Yes
           2           1x50           7x50            100           8.15            Yes             No
           3           2x50           7x50            100           3.22            Yes             No

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1           3x30           3x34            100           3.79             No            Yes
           2           3x30           4x57            100           2.67             No             No
           3           3x34           4x57            100           3.39            Yes             No

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1           5x60           5x63            100           4.76             No             No
           2           5x60           5x64            100           13.1             No            Yes
           3           5x63           5x64            100            6.4             No            Yes

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1           6x54           6x58            100           2.85             No            Yes
           2           6x54           7x34            100           2.62             No             No
           3           6x58           7x34            100           3.49            Yes             No

Comm       : 9
Links      : 2
Nodes      : 2
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1           5x65             I3              0           2.43             No            Yes
           2             I3             I3            100           4.28            Yes            Yes

