Comm       : 1
Links      : 24
Nodes      : 17
Hubs       : 7
HLinks     : 21
L/N Ratio  : 1.41176
H/N Ratio  : 0.411765
HL/N Ratio : 0.875
HL/L Ratio : 0.875
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1           3x22           3x26            100        4.73006             No             No
           2           3x22             E2            100        15.9354             No            Yes
           3           3x25             E2            100        4.71446             No            Yes
           4           3x26             E2            100        6.89123             No            Yes
           5           4x63           5x36            100          4.965            Yes             No
           6           4x63             E2            100         4.1025            Yes            Yes
           7           5x36             E2            100        12.2155             No            Yes
           8           5x39             E2            100        6.02519            Yes            Yes
           9           6x58           7x34            100         9.9675             No             No
          10           6x58            Lig            100         5.4257             No            Yes
          11           6x61             E3            100        5.07208             No            Yes
          12           7x23             E3             50           2.93             No            Yes
          13           7x31            Lig            100        4.09633            Yes            Yes
          14           7x31             NT            100        5.39167            Yes            Yes
          15           7x34           7x38            100        5.62133             No             No
          16           7x34            Lig            100         4.8467             No            Yes
          17           7x38            Lig            100        7.18147             No            Yes
          18             E2             E2            100        60.2823            Yes            Yes
          19             E2          E2x52            100        7.54272            Yes             No
          20             E2            Lig            100        10.6871            Yes            Yes
          21          E2x52            Lig            100        19.7276             No            Yes
          22             E3             E3            100        3.49255            Yes            Yes
          23             E3             NT            100        6.90333            Yes            Yes
          24            Lig             NT            100        6.77167            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 7
Nodes      : 6
Hubs       : 2
HLinks     : 4
L/N Ratio  : 1.16667
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.571429
HL/L Ratio : 0.571429
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         b.b1x2        b.b28x4            100        3.69187             No             No
           2         b.b1x2        b.b28x6            100        4.42188             No            Yes
           3        b.b27x5        b.l25x3            100        6.62542             No             No
           4        b.b27x5        b.l27x2            100        3.46625             No            Yes
           5        b.b28x4        b.b28x6            100        3.50417             No            Yes
           6        b.b28x4        b.l25x3            100        7.17771             No             No
           7        b.l25x3        b.l27x2            100        4.75292             No            Yes

Comm       : 3
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1           1x39           2x57            100        5.82737            Yes            Yes
           2           1x39           7x42            100         9.0338            Yes             No
           3           2x57           7x42            100        3.46135            Yes             No

Comm       : 4
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1           3x49          I2x53            100        4.14665            Yes            Yes
           2           3x49          I2x57            100        6.72006            Yes             No
           3          I2x53          I2x57            100        6.23508            Yes             No

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1           2x45           3x42            100        8.34781             No            Yes
           2           2x45           4x50            100        6.46537             No            Yes
           3           3x42           4x50            100         4.6775            Yes            Yes

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1           3x47           5x54            100        4.30329             No             No
           2           3x47           5x58            100        6.27393             No            Yes
           3           5x54           5x58            100        4.50077             No            Yes

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        b.l26x1        b.l26x3            100        3.40354             No             No
           2        b.l26x1         b.l2x4            100        3.49708             No             No
           3        b.l26x3         b.l2x4            100        5.06208             No             No

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        b.b11x6        b.l11x2            100        4.32542             No            Yes
           2        b.b11x6         b.l9x3            100        7.58437             No             No
           3        b.l11x2         b.l9x3            100        3.62354            Yes             No

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        b.b13x7        b.b15x1            100        4.80083            Yes             No
           2        b.b13x7        b.b16x6            100        7.53854            Yes            Yes
           3        b.b15x1        b.b16x6            100        5.07333             No            Yes

Comm       : 10
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        b.b17x7        b.b19x2            100        4.77729             No            Yes
           2        b.b17x7        b.b20x6            100        6.31896             No            Yes
           3        b.b19x2        b.b20x6            100        4.77875            Yes            Yes

Comm       : 11
Links      : 2
Nodes      : 2
Hubs       : 1
HLinks     : 1
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.5
HL/L Ratio : 0.5
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1           2x44             I1            100        4.17667            Yes             No
           2             I1             I1            100           4.47             No             No

