Comm       : 1
Links      : 7
Nodes      : 5
Hubs       : 2
HLinks     : 7
L/N Ratio  : 1.4
H/N Ratio  : 0.4
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         H:H:?1        R:R:G18            100           7.67            Yes             No
           2         H:H:?1        R:R:N15            100          28.34            Yes            Yes
           3         H:H:?1         R:R:T4            100          13.23            Yes             No
           4         H:H:?1        R:R:V20            100           6.68            Yes             No
           5        R:R:G18        R:R:N15            100           3.39             No            Yes
           6        R:R:N15         R:R:T4            100           2.92            Yes             No
           7        R:R:N15        R:R:V20            100          11.82            Yes             No

Comm       : 2
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.4
HL/N Ratio : 0.833333
HL/L Ratio : 0.833333
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F115       R:R:F116            100           9.65            Yes            Yes
           2       R:R:F115       R:R:L112            100           4.87            Yes             No
           3       R:R:F116        R:R:F85            100           5.36            Yes             No
           4       R:R:F116       R:R:L112            100           6.09            Yes             No
           5       R:R:F116        R:R:M86            100           2.49            Yes             No
           6        R:R:F85        R:R:M86            100           3.73             No             No

Comm       : 3
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         R:R:F9         R:R:G6            100           6.02            Yes             No
           2         R:R:F9         R:R:P7            100           2.89            Yes             No
           3         R:R:G6         R:R:P7            100           4.06             No             No

Comm       : 4
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C110       R:R:C187            100           7.28             No             No
           2       R:R:C110       R:R:F103            100           5.59             No            Yes
           3       R:R:C187       R:R:F103            100           2.79             No            Yes

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F159       R:R:M163            100           6.22             No             No
           2       R:R:F159       R:R:W126            100           3.01             No            Yes
           3       R:R:M163       R:R:W126            100          25.59             No            Yes

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:M309       R:R:R135            100           8.69             No             No
           2       R:R:M309       R:R:Y257            100           8.38             No            Yes
           3       R:R:R135       R:R:Y257            100           3.09             No            Yes

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:P170       R:R:P171            100           5.84            Yes             No
           2       R:R:P170       R:R:S176            100           3.56            Yes             No
           3       R:R:P171       R:R:S176            100           5.34             No             No

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I189       R:R:Y191            100           6.04             No             No
           2       R:R:I189       R:R:Y268            100           2.42             No             No
           3       R:R:Y191       R:R:Y268            100           6.95             No             No

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:Q237       R:R:S240            100           4.33             No             No
           2       R:R:Q237       R:R:T243            100           4.25             No             No
           3       R:R:S240       R:R:T243            100            4.8             No             No

