Comm       : 1
Links      : 15
Nodes      : 10
Hubs       : 7
HLinks     : 14
L/N Ratio  : 1.5
H/N Ratio  : 0.7
HL/N Ratio : 0.933333
HL/L Ratio : 0.933333
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1       R:R:D113            100          20.47            Yes             No
           2         L:L:?1       R:R:F289            100           7.99            Yes            Yes
           3         L:L:?1       R:R:F290            100           5.59            Yes            Yes
           4         L:L:?1       R:R:N312            100          11.71            Yes             No
           5       R:R:D113        R:R:V86            100            7.3             No             No
           6       R:R:D113       R:R:Y316            100           8.05             No            Yes
           7       R:R:F289       R:R:F290            100          13.93            Yes            Yes
           8       R:R:F289       R:R:N312            100          12.08            Yes             No
           9        R:R:M82        R:R:V86            100           6.09            Yes             No
          10        R:R:M82       R:R:Y316            100           4.79            Yes            Yes
          11       R:R:N312       R:R:Y316            100           6.98             No            Yes
          12        R:R:V86       R:R:Y316            100           6.31             No            Yes
          13        R:R:V87       R:R:W313            100           3.68            Yes            Yes
          14        R:R:V87       R:R:Y316            100           5.05            Yes            Yes
          15       R:R:W313       R:R:Y316            100          10.61            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 10
Nodes      : 7
Hubs       : 5
HLinks     : 10
L/N Ratio  : 1.42857
H/N Ratio  : 0.714286
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:D79        R:R:L75            100           4.07            Yes            Yes
           2        R:R:D79       R:R:N322            100           6.73            Yes            Yes
           3       R:R:I278       R:R:I325            100           5.89            Yes             No
           4       R:R:I278       R:R:Y326            100           3.63            Yes            Yes
           5       R:R:I325       R:R:Y326            100           7.25             No            Yes
           6       R:R:L124        R:R:L75            100           5.54             No            Yes
           7       R:R:L124       R:R:N322            100           6.87             No            Yes
           8       R:R:L124       R:R:Y326            100           9.38             No            Yes
           9        R:R:L75       R:R:N322            100           6.87            Yes            Yes
          10       R:R:N322       R:R:Y326            100           5.81            Yes            Yes

Comm       : 3
Links      : 7
Nodes      : 6
Hubs       : 1
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1.16667
H/N Ratio  : 0.166667
HL/N Ratio : 0.428571
HL/L Ratio : 0.428571
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D130        R:R:F71            100           8.36             No            Yes
           2       R:R:D130        R:R:T68            100           8.67             No             No
           3       R:R:D130       R:R:Y141            100          10.34             No             No
           4        R:R:F71       R:R:I153            100           6.28            Yes             No
           5        R:R:F71       R:R:V126            100           7.87            Yes             No
           6       R:R:I153       R:R:V126            100           4.61             No             No
           7        R:R:T68       R:R:Y141            100           4.99             No             No

Comm       : 4
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.4
HL/N Ratio : 0.833333
HL/L Ratio : 0.833333
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C327       R:R:F332            100          16.76             No            Yes
           2       R:R:C327       R:R:F336            100           4.19             No            Yes
           3       R:R:F332       R:R:F336            100           4.29            Yes            Yes
           4       R:R:F332        R:R:I58            100           5.02            Yes             No
           5       R:R:F332        R:R:L64            100           20.7            Yes             No
           6        R:R:I58        R:R:L64            100           4.28             No             No

Comm       : 5
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 3
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.6
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:R175       R:R:Y174            100           9.26            Yes            Yes
           2       R:R:R175       R:R:Y185            100            7.2            Yes             No
           3       R:R:T195       R:R:Y174            100           4.99             No            Yes
           4       R:R:T195       R:R:Y199            100           3.75             No            Yes
           5       R:R:Y174       R:R:Y185            100           6.95            Yes             No
           6       R:R:Y174       R:R:Y199            100           4.96            Yes            Yes

Comm       : 6
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 3
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.75
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E225       R:R:R221            100           4.65            Yes             No
           2       R:R:E225       R:R:T136            100           4.23            Yes            Yes
           3       R:R:R221       R:R:T136            100           3.88             No            Yes
           4       R:R:R221       R:R:Y132            100          12.35             No            Yes
           5       R:R:T136       R:R:Y132            100           7.49            Yes            Yes

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:L80        R:R:L84            100           6.92            Yes             No
           2        R:R:L80        R:R:V48            100           4.47            Yes             No
           3        R:R:L84        R:R:V48            100           4.47             No             No

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C106       R:R:C191            100           7.28             No             No
           2       R:R:C106        R:R:W99            100          15.67             No            Yes
           3       R:R:C191        R:R:W99            100           3.92             No            Yes

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F108       R:R:F166            100           4.29             No            Yes
           2       R:R:F108       R:R:I112            100           5.02             No             No
           3       R:R:F166       R:R:I112            100           3.77            Yes             No

