Comm       : 1
Links      : 17
Nodes      : 12
Hubs       : 8
HLinks     : 16
L/N Ratio  : 1.41667
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 0.941176
HL/L Ratio : 0.941176
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C263       R:R:H306            100           7.37             No            Yes
           2       R:R:C263       R:R:W264            100           3.92             No            Yes
           3       R:R:E127       R:R:F130            100          10.49             No            Yes
           4       R:R:E127       R:R:Y131            100          13.47             No            Yes
           5       R:R:F130       R:R:Q216            100          11.71            Yes            Yes
           6       R:R:F130       R:R:W264            100          11.02            Yes            Yes
           7       R:R:F130       R:R:Y131            100           9.28            Yes            Yes
           8       R:R:F218       R:R:L172            100           3.65            Yes             No
           9       R:R:F218       R:R:L176            100           4.87            Yes             No
          10       R:R:F260       R:R:I134            100           7.54            Yes            Yes
          11       R:R:F260       R:R:W264            100           7.02            Yes            Yes
          12       R:R:H306       R:R:I134            100           3.98            Yes            Yes
          13       R:R:H306       R:R:W264            100          16.93            Yes            Yes
          14       R:R:I134       R:R:W264            100            4.7            Yes            Yes
          15       R:R:L172       R:R:L176            100           4.15             No             No
          16       R:R:L176       R:R:Y131            100          12.89             No            Yes
          17       R:R:Q216       R:R:Y131            100           5.64            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 11
Nodes      : 9
Hubs       : 5
HLinks     : 9
L/N Ratio  : 1.22222
H/N Ratio  : 0.555556
HL/N Ratio : 0.818182
HL/L Ratio : 0.818182
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C230       R:R:S141            100           3.44             No             No
           2       R:R:C230       R:R:Y145            100           4.03             No            Yes
           3       R:R:C230       R:R:Y231            100           5.38             No            Yes
           4       R:R:H150       R:R:V149            100           4.15             No             No
           5       R:R:H150       R:R:Y145            100           6.53             No            Yes
           6       R:R:I313       R:R:V256            100           3.07            Yes            Yes
           7       R:R:I313       R:R:Y314            100           6.04            Yes            Yes
           8       R:R:S141       R:R:Y231            100           6.36             No            Yes
           9       R:R:V149       R:R:Y145            100          11.36             No            Yes
          10       R:R:V256       R:R:Y231            100           5.05            Yes            Yes
          11       R:R:V256       R:R:Y314            100           7.57            Yes            Yes

Comm       : 3
Links      : 7
Nodes      : 6
Hubs       : 3
HLinks     : 4
L/N Ratio  : 1.16667
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.571429
HL/L Ratio : 0.571429
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        L:L:E31       R:R:D274            100            3.9            Yes             No
           2        L:L:E31       R:R:R278            100           4.65            Yes            Yes
           3        L:L:E31       R:R:R289            100            9.3            Yes            Yes
           4       R:R:D274       R:R:R212            100           13.1             No             No
           5       R:R:D274       R:R:T275            100           4.34             No             No
           6       R:R:R212       R:R:T275            100           6.47             No             No
           7       R:R:R278       R:R:R289            100           8.53            Yes            Yes

Comm       : 4
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 1
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.25
HL/N Ratio : 0.6
HL/L Ratio : 0.6
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I304       R:R:L101            100           4.28             No            Yes
           2       R:R:I304        R:R:V58            100           3.07             No             No
           3       R:R:I304        R:R:Y55            100           4.84             No             No
           4       R:R:L101        R:R:V58            100           2.98            Yes             No
           5       R:R:L101        R:R:Y55            100           3.52            Yes             No

Comm       : 5
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:H332       R:R:I331            100           6.63             No             No
           2       R:R:H332        R:R:Y75            100           5.44             No             No
           3       R:R:I328       R:R:I331            100           2.94             No             No
           4       R:R:I328        R:R:Y75            100           13.3             No             No
           5       R:R:I331        R:R:Y75            100           3.63             No             No

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        L:L:C61        L:L:E65            100           9.12            Yes             No
           2        L:L:C61        L:L:H60            100           7.37            Yes            Yes
           3        L:L:E65        L:L:H60            100           3.69             No            Yes

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        L:L:D72        L:L:R74            100           9.53            Yes            Yes
           2        L:L:D72        R:R:F32            100           4.78            Yes             No
           3        L:L:R74        R:R:F32            100           6.41            Yes             No

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        L:L:N63        L:L:P80            100           3.26             No            Yes
           2        L:L:N63        L:L:T64            100           5.85             No             No
           3        L:L:P80        L:L:T64            100           5.25            Yes             No

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D143       R:R:K158            100           6.91             No            Yes
           2       R:R:D143        R:R:V82            100          10.22             No            Yes
           3       R:R:K158        R:R:V82            100           9.11            Yes            Yes

Comm       : 10
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C196       R:R:E198            100           3.04             No             No
           2       R:R:C196       R:R:R184            100           5.57             No            Yes
           3       R:R:E198       R:R:R184            100          27.91             No            Yes

Comm       : 11
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:K246       R:R:L238              0           1.41             No             No
           2       R:R:K246       R:R:M243            100           5.76             No            Yes
           3       R:R:L238       R:R:M243              0           1.41             No            Yes

