Comm       : 1
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 3
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.75
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?9       R:R:F284            100          12.35            Yes            Yes
           2         L:L:?9       R:R:H264            100           4.35            Yes            Yes
           3         L:L:?9        R:R:Q43            100              6            Yes             No
           4       R:R:F284       R:R:H264            100          14.71            Yes            Yes
           5       R:R:F284        R:R:Q43            100           3.51            Yes             No

Comm       : 2
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 3
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.75
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?6         L:L:R7            100           7.21            Yes            Yes
           2         L:L:?6       R:R:D126            100          10.35            Yes            Yes
           3         L:L:?6       R:R:E100            100           5.61            Yes             No
           4         L:L:R7       R:R:D126            100           5.96            Yes            Yes
           5       R:R:D126       R:R:E100            100           9.09            Yes             No

Comm       : 3
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F201       R:R:F254            100           5.36            Yes             No
           2       R:R:F201       R:R:F262            100          23.58            Yes             No
           3       R:R:F201       R:R:W258            100           3.01            Yes            Yes
           4       R:R:F254       R:R:W258            100           4.01             No            Yes
           5       R:R:F262       R:R:W258            100           3.01             No            Yes

Comm       : 4
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:H5        R:R:F51            100           18.1             No            Yes
           2         L:L:H5       R:R:T101            100           6.85             No            Yes
           3        R:R:F51       R:R:T101            100           7.78            Yes            Yes

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C138       R:R:C177              0           1.82             No            Yes
           2       R:R:C138       R:R:I173              0           1.64             No             No
           3       R:R:C177       R:R:I173              0           1.64            Yes             No

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F152       R:R:H214            100          14.71            Yes             No
           2       R:R:F152       R:R:Y148            100          17.54            Yes            Yes
           3       R:R:H214       R:R:Y148            100           7.62             No            Yes

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C271       R:R:C277            100           7.28             No             No
           2       R:R:C271       R:R:F267            100           4.19             No            Yes
           3       R:R:C277       R:R:F267            100           9.78             No            Yes

