Comm       : 1
Links      : 20
Nodes      : 14
Hubs       : 8
HLinks     : 18
L/N Ratio  : 1.42857
H/N Ratio  : 0.571429
HL/N Ratio : 0.9
HL/L Ratio : 0.9
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C104        R:R:C62            100           7.28             No             No
           2       R:R:C104       R:R:W110            100           5.22             No            Yes
           3        R:R:C62       R:R:W110            100          20.89             No            Yes
           4        R:R:D67       R:R:R102            100          11.91             No            Yes
           5        R:R:D67       R:R:R121            100          10.72             No            Yes
           6        R:R:D67        R:R:W72            100            6.7             No            Yes
           7        R:R:L89        R:R:P90            100           3.28            Yes             No
           8        R:R:L89        R:R:W91            100          14.81            Yes             No
           9        R:R:L89        R:R:Y69            100           4.69            Yes            Yes
          10        R:R:L89        R:R:Y88            100           8.21            Yes            Yes
          11        R:R:P86        R:R:Y42            100          16.69             No            Yes
          12        R:R:P86        R:R:Y88            100           6.95             No            Yes
          13        R:R:P90        R:R:W91            100           6.76             No             No
          14       R:R:R102       R:R:R121            100          12.79            Yes            Yes
          15       R:R:R102       R:R:W110            100          13.99            Yes            Yes
          16       R:R:R102        R:R:W72            100          20.99            Yes            Yes
          17       R:R:R121        R:R:W72            100              5            Yes            Yes
          18       R:R:R121        R:R:Y69            100          12.35            Yes            Yes
          19        R:R:Y42        R:R:Y88            100           4.96            Yes            Yes
          20        R:R:Y69        R:R:Y88            100           4.96            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 16
Nodes      : 11
Hubs       : 6
HLinks     : 15
L/N Ratio  : 1.45455
H/N Ratio  : 0.545455
HL/N Ratio : 0.9375
HL/L Ratio : 0.9375
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1       R:R:C296            100           5.17            Yes             No
           2         L:L:?1       R:R:D222            100           3.54            Yes             No
           3         L:L:?1       R:R:F381            100          18.26            Yes             No
           4         L:L:?1       R:R:F385            100           3.97            Yes            Yes
           5         L:L:?1       R:R:L384            100          11.73            Yes             No
           6         L:L:?1       R:R:R380            100           6.34            Yes            Yes
           7         L:L:?1        R:R:W33            100          11.88            Yes            Yes
           8       R:R:C296       R:R:D222            100           3.11             No             No
           9       R:R:F381        R:R:W33            100          19.04             No            Yes
          10       R:R:F385       R:R:L384            100           4.87            Yes             No
          11       R:R:F385       R:R:L388            100           3.65            Yes             No
          12       R:R:F385       R:R:Y148            100           9.28            Yes            Yes
          13       R:R:L384       R:R:R380            100           6.07             No            Yes
          14       R:R:L388       R:R:Y148            100           8.21             No            Yes
          15       R:R:L388       R:R:Y152            100           7.03             No            Yes
          16       R:R:Y148       R:R:Y152            100           3.97            Yes            Yes

Comm       : 3
Links      : 9
Nodes      : 7
Hubs       : 4
HLinks     : 8
L/N Ratio  : 1.28571
H/N Ratio  : 0.571429
HL/N Ratio : 0.888889
HL/L Ratio : 0.888889
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E292       R:R:K288            100           4.05            Yes            Yes
           2       R:R:E292       R:R:R227            100          16.28            Yes             No
           3       R:R:E292       R:R:W297            100          13.08            Yes            Yes
           4       R:R:I309       R:R:Q234            100           8.23             No             No
           5       R:R:I309       R:R:W284            100          19.97             No            Yes
           6       R:R:K288       R:R:R227            100           8.66            Yes             No
           7       R:R:K288       R:R:W297            100          15.08            Yes            Yes
           8       R:R:Q234       R:R:W284            100          15.33             No            Yes
           9       R:R:W284       R:R:W297            100          17.81            Yes            Yes

Comm       : 4
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:D53        R:R:L50            100           5.43             No             No
           2        R:R:D53        R:R:R64            100          17.87             No             No
           3        R:R:L50        R:R:R64            100           3.64             No             No

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:D74        R:R:F61            100           8.36             No             No
           2        R:R:D74        R:R:P55            100           8.05             No            Yes
           3        R:R:F61        R:R:P55            100           5.78             No            Yes

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F156       R:R:I188            100           6.28            Yes             No
           2       R:R:F156       R:R:V160            100           3.93            Yes             No
           3       R:R:I188       R:R:V160            100           3.07             No             No

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F169       R:R:F413            100           6.43            Yes             No
           2       R:R:F169       R:R:I165            100           7.54            Yes             No
           3       R:R:F413       R:R:I165            100           5.02             No             No

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:N182       R:R:W243            100           7.91             No            Yes
           2       R:R:N182       R:R:W274            100           3.39             No             No
           3       R:R:W243       R:R:W274            100          13.12            Yes             No

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 3
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 1
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:P277       R:R:V276            100           3.53            Yes            Yes
           2       R:R:P277       R:R:Y242            100           8.34            Yes            Yes
           3       R:R:V276       R:R:Y242            100           8.83            Yes            Yes

Comm       : 10
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E364       R:R:E387            100           3.81            Yes            Yes
           2       R:R:E364       R:R:T391            100           4.23            Yes             No
           3       R:R:E387       R:R:T391            100           7.06            Yes             No

