Comm       : 1
Links      : 31
Nodes      : 20
Hubs       : 11
HLinks     : 28
L/N Ratio  : 1.55
H/N Ratio  : 0.55
HL/N Ratio : 0.903226
HL/L Ratio : 0.903226
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1       R:R:D103            100          10.08            Yes            Yes
           2         L:L:?1       R:R:F288            100          26.14            Yes            Yes
           3         L:L:?1       R:R:F289            100           6.03            Yes            Yes
           4         L:L:?1       R:R:F313            100           8.04            Yes            Yes
           5         L:L:?1       R:R:L190            100             16            Yes             No
           6         L:L:?1       R:R:N292            100           9.07            Yes            Yes
           7         L:L:?1       R:R:V317            100           3.69            Yes             No
           8         L:L:?1       R:R:W321            100           6.58            Yes            Yes
           9       R:R:A195       R:R:L190            100           4.73             No             No
          10       R:R:A195       R:R:N292            100           3.13             No            Yes
          11       R:R:D103        R:R:V77            100            7.3            Yes             No
          12       R:R:D103       R:R:W321            100          11.17            Yes            Yes
          13       R:R:D103        R:R:W99            100           8.93            Yes             No
          14       R:R:F281       R:R:I111            100           5.02            Yes             No
          15       R:R:F281       R:R:M210            100           2.49            Yes             No
          16       R:R:F281       R:R:W285            100           8.02            Yes            Yes
          17       R:R:F288       R:R:F289            100          10.72            Yes            Yes
          18       R:R:F288       R:R:F313            100           5.36            Yes            Yes
          19       R:R:F288       R:R:V317            100           3.93            Yes             No
          20       R:R:F288       R:R:W285            100           5.01            Yes            Yes
          21       R:R:F289       R:R:W285            100          10.02            Yes            Yes
          22       R:R:I111       R:R:W285            100           5.87             No            Yes
          23        R:R:K81       R:R:W318            100            5.8             No            Yes
          24        R:R:K81       R:R:W321            100           4.64             No            Yes
          25       R:R:L190       R:R:N292            100           2.75             No            Yes
          26       R:R:M210       R:R:S118            100           7.67             No             No
          27       R:R:M210       R:R:Y214            100           7.18             No            Yes
          28       R:R:S118       R:R:Y214            100          10.17             No            Yes
          29       R:R:V317       R:R:W321            100           9.81             No            Yes
          30        R:R:V77        R:R:W99            100           8.58             No             No
          31       R:R:W318       R:R:W321            100            7.5            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 9
Nodes      : 7
Hubs       : 3
HLinks     : 7
L/N Ratio  : 1.28571
H/N Ratio  : 0.428571
HL/N Ratio : 0.777778
HL/L Ratio : 0.777778
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:D70       R:R:N327            100           5.39            Yes             No
           2        R:R:D70        R:R:N41            100           4.04            Yes            Yes
           3        R:R:D70       R:R:P328            100           3.22            Yes             No
           4        R:R:L33       R:R:S325            100            4.5             No             No
           5        R:R:L33        R:R:T37            100           2.95             No            Yes
           6       R:R:N327       R:R:P328            100           11.4             No             No
           7        R:R:N41       R:R:P328            100           4.89            Yes             No
           8        R:R:N41        R:R:T37            100           2.92            Yes            Yes
           9       R:R:S325        R:R:T37            100            6.4             No            Yes

Comm       : 3
Links      : 10
Nodes      : 7
Hubs       : 4
HLinks     : 9
L/N Ratio  : 1.42857
H/N Ratio  : 0.571429
HL/N Ratio : 0.9
HL/L Ratio : 0.9
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F337        R:R:L54            100           4.87            Yes            Yes
           2       R:R:F337        R:R:V48            100           3.93            Yes            Yes
           3        R:R:I49        R:R:R52              0           1.25             No             No
           4        R:R:I49        R:R:R55              0           1.25             No            Yes
           5        R:R:I64        R:R:R55            100          15.03             No            Yes
           6        R:R:I64        R:R:V48            100           6.14             No            Yes
           7        R:R:L54        R:R:R55            100           4.86            Yes            Yes
           8        R:R:L54        R:R:V48            100           5.96            Yes            Yes
           9        R:R:R52        R:R:R55            100          11.73             No            Yes
          10        R:R:R55        R:R:V48            100           3.92            Yes            Yes

Comm       : 4
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:K57        R:R:N60            100            4.2             No             No
           2        R:R:K57        R:R:T59            100            4.5             No             No
           3        R:R:N60        R:R:T59            100           4.39             No             No

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C186        R:R:C96            100           7.28             No             No
           2       R:R:C186        R:R:W90            100           6.53             No            Yes
           3        R:R:C96        R:R:W90            100          11.75             No            Yes

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:F92        R:R:F95            100           5.36             No             No
           2        R:R:F92        R:R:S94            100           2.64             No             No
           3        R:R:F95        R:R:S94            100           2.64             No             No

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L274       R:R:V270            100           2.98            Yes             No
           2       R:R:L274       R:R:Y218            100           3.52            Yes            Yes
           3       R:R:V270       R:R:Y218            100           2.52             No            Yes

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E232       R:R:I228            100           9.56             No             No
           2       R:R:E232       R:R:R266            100          10.47             No             No
           3       R:R:I228       R:R:R266            100           3.76             No             No

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:K269       R:R:K272            100           5.75             No             No
           2       R:R:K269       R:R:T273              0            1.5             No             No
           3       R:R:K272       R:R:T273              0            1.5             No             No

