Comm       : 1
Links      : 14
Nodes      : 10
Hubs       : 5
HLinks     : 13
L/N Ratio  : 1.4
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.928571
HL/L Ratio : 0.928571
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F172       R:R:G369            100           9.03            Yes             No
           2       R:R:F172       R:R:K175            100           3.72            Yes             No
           3       R:R:F172       R:R:L144            100           3.65            Yes            Yes
           4       R:R:F172       R:R:N216            100           14.5            Yes             No
           5       R:R:G369       R:R:L144            100           5.13             No            Yes
           6       R:R:K175       R:R:N216            100           6.99             No             No
           7       R:R:N216       R:R:T171            100           4.39             No            Yes
           8       R:R:Q167       R:R:W219            100           21.9             No            Yes
           9       R:R:Q167       R:R:W250            100           8.76             No            Yes
          10       R:R:T171       R:R:T215            100           4.71            Yes             No
          11       R:R:T171       R:R:W219            100           6.06            Yes            Yes
          12       R:R:T171       R:R:W250            100           3.64            Yes            Yes
          13       R:R:T215       R:R:W250            100           3.64             No            Yes
          14       R:R:W219       R:R:W250            100          17.81            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 3
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.6
HL/N Ratio : 0.833333
HL/L Ratio : 0.833333
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:Y1       R:R:H210            100           7.62            Yes            Yes
           2         L:L:Y1       R:R:W282            100           6.75            Yes            Yes
           3       R:R:H210       R:R:I285            100            5.3            Yes             No
           4       R:R:H210       R:R:W260            100          10.58            Yes             No
           5       R:R:H210       R:R:W282            100           5.29            Yes            Yes
           6       R:R:I285       R:R:W260            100          12.92             No             No

Comm       : 3
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 3
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.75
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:A2       R:R:E361            100           4.53             No            Yes
           2         L:L:A2       R:R:R357            100           4.15             No            Yes
           3       R:R:E361       R:R:F345            100           5.83            Yes            Yes
           4       R:R:E361       R:R:R357            100            9.3            Yes            Yes
           5       R:R:F345       R:R:R357            100          18.17            Yes            Yes

Comm       : 4
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E386       R:R:L154            100           9.28             No             No
           2       R:R:E386       R:R:L157            100           6.63             No            Yes
           3       R:R:L154       R:R:L157            100           4.15             No            Yes

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I306       R:R:N302            100           5.66             No             No
           2       R:R:I306       R:R:R305            100           6.26             No             No
           3       R:R:N302       R:R:R305            100           9.64             No             No

