Comm       : 1
Links      : 21
Nodes      : 14
Hubs       : 7
HLinks     : 19
L/N Ratio  : 1.5
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.904762
HL/L Ratio : 0.904762
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?3       R:R:D113            100          19.17            Yes             No
           2         L:L:?3       R:R:F289            100           5.73            Yes            Yes
           3         L:L:?3       R:R:F290            100           5.73            Yes            Yes
           4         L:L:?3       R:R:N312            100          12.93            Yes             No
           5         L:L:?3       R:R:Y316            100            4.6            Yes            Yes
           6       R:R:D113        R:R:V86            100           8.76             No             No
           7       R:R:D113       R:R:Y316            100            9.2             No            Yes
           8       R:R:F208       R:R:F290            100          18.22            Yes            Yes
           9       R:R:F208       R:R:Y209            100           6.19            Yes             No
          10       R:R:F289       R:R:F290            100           9.65            Yes            Yes
          11       R:R:F289       R:R:N293            100           4.83            Yes             No
          12       R:R:F289       R:R:N312            100          20.54            Yes             No
          13       R:R:F289       R:R:W286            100           4.01            Yes            Yes
          14       R:R:F289       R:R:Y308            100           8.25            Yes             No
          15       R:R:F290       R:R:W286            100           4.01            Yes            Yes
          16       R:R:F290       R:R:Y209            100           3.09            Yes             No
          17       R:R:N293       R:R:Y308            100           5.81             No             No
          18        R:R:V86       R:R:Y316            100           5.05             No            Yes
          19        R:R:V87       R:R:W313            100            4.9             No            Yes
          20        R:R:V87       R:R:Y316            100           5.05             No            Yes
          21       R:R:W313       R:R:Y316            100           8.68            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 10
Nodes      : 8
Hubs       : 3
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.375
HL/N Ratio : 0.6
HL/L Ratio : 0.6
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E107       R:R:Y174            100           5.61             No            Yes
           2       R:R:E107       R:R:Y185            100           3.37             No            Yes
           3       R:R:F166       R:R:Q170            100           7.03             No             No
           4       R:R:F166       R:R:S111            100          10.57             No             No
           5       R:R:I169       R:R:S111            100           6.19             No             No
           6       R:R:I169       R:R:Y174            100           9.67             No            Yes
           7       R:R:I169       R:R:Y199            100           3.63             No            Yes
           8       R:R:Q170       R:R:S111            100           4.33             No             No
           9       R:R:Y174       R:R:Y185            100           6.95            Yes            Yes
          10       R:R:Y174       R:R:Y199            100           5.96            Yes            Yes

Comm       : 3
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 3
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.6
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F332        R:R:L64            100           4.87            Yes            Yes
           2       R:R:F332        R:R:N69            100           7.25            Yes             No
           3        R:R:F61        R:R:L64            100           3.65            Yes            Yes
           4        R:R:F61        R:R:R63            100           9.62            Yes             No
           5        R:R:L64        R:R:N69            100           4.12            Yes             No
           6        R:R:L64        R:R:R63            100           4.86            Yes             No

Comm       : 4
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 3
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.6
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I127       R:R:R131            100           3.76             No            Yes
           2       R:R:I127       R:R:Y326            100           6.04             No            Yes
           3       R:R:I278       R:R:R131            100           3.76             No            Yes
           4       R:R:I278       R:R:Y219            100           4.84             No            Yes
           5       R:R:R131       R:R:Y219            100           6.17            Yes            Yes
           6       R:R:R131       R:R:Y326            100           5.14            Yes            Yes

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:D79        R:R:L75            100           6.79            Yes             No
           2        R:R:D79       R:R:N322            100           6.73            Yes             No
           3        R:R:L75       R:R:N322            100           8.24             No             No

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C106       R:R:C191            100           7.28             No             No
           2       R:R:C106        R:R:W99            100          13.06             No            Yes
           3       R:R:C191        R:R:W99            100           9.14             No            Yes

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:R221       R:R:T136            100           5.17             No             No
           2       R:R:R221       R:R:Y132            100           5.14             No            Yes
           3       R:R:T136       R:R:Y132            100           9.99             No            Yes

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E180       R:R:H178            100          19.69             No             No
           2       R:R:E180       R:R:Q179            100          14.02             No             No
           3       R:R:H178       R:R:Q179            100          14.84             No             No

