Comm       : 1
Links      : 20
Nodes      : 14
Hubs       : 8
HLinks     : 19
L/N Ratio  : 1.42857
H/N Ratio  : 0.571429
HL/N Ratio : 0.95
HL/L Ratio : 0.95
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F187       R:R:L183            100           6.09            Yes             No
           2       R:R:F187       R:R:L244            100           6.09            Yes            Yes
           3       R:R:F187       R:R:N240            100          21.75            Yes            Yes
           4       R:R:F187       R:R:R190            100           3.21            Yes            Yes
           5       R:R:I179       R:R:V246            100           3.07             No             No
           6       R:R:I179       R:R:W243            100            4.7             No            Yes
           7       R:R:L183       R:R:L244            100           5.54             No            Yes
           8       R:R:L244       R:R:N240            100           4.12            Yes            Yes
           9       R:R:N182       R:R:W243            100          20.34             No            Yes
          10       R:R:N182       R:R:W274            100          14.69             No            Yes
          11       R:R:N240       R:R:R190            100          10.85            Yes            Yes
          12       R:R:N240       R:R:S186            100           2.98            Yes             No
          13       R:R:R190       R:R:Y152            100           3.09            Yes            Yes
          14       R:R:S186       R:R:W243            100           4.94             No            Yes
          15       R:R:S186       R:R:W274            100           4.94             No            Yes
          16       R:R:V194       R:R:Y148            100           6.31             No            Yes
          17       R:R:V194       R:R:Y152            100           8.83             No            Yes
          18       R:R:V246       R:R:W243            100            4.9             No            Yes
          19       R:R:W243       R:R:W274            100          26.24            Yes            Yes
          20       R:R:Y148       R:R:Y152            100          10.92            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 9
Nodes      : 7
Hubs       : 3
HLinks     : 7
L/N Ratio  : 1.28571
H/N Ratio  : 0.428571
HL/N Ratio : 0.777778
HL/L Ratio : 0.777778
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:E34        R:R:Q37            100            5.1             No            Yes
           2        R:R:E34        R:R:S31            100           4.31             No             No
           3        R:R:E34        R:R:W33            100          13.08             No            Yes
           4       R:R:L218        R:R:R40            100           6.07             No            Yes
           5       R:R:L218        R:R:V36            100           2.98             No             No
           6        R:R:Q37        R:R:V36            100           2.87            Yes             No
           7        R:R:Q37        R:R:W33            100           21.9            Yes            Yes
           8        R:R:R40        R:R:V36            100          13.08            Yes             No
           9        R:R:S31        R:R:W33            100           4.94             No            Yes

Comm       : 3
Links      : 7
Nodes      : 6
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1.16667
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F103       R:R:W110            100           7.02             No             No
           2       R:R:F103       R:R:W120            100           6.01             No             No
           3       R:R:F103       R:R:Y101            100           3.09             No             No
           4        R:R:F80        R:R:N82            100           8.46             No             No
           5        R:R:F80       R:R:Y101            100           16.5             No             No
           6        R:R:N82       R:R:Y101            100           4.65             No             No
           7       R:R:W110       R:R:W120            100           6.56             No             No

Comm       : 4
Links      : 8
Nodes      : 6
Hubs       : 3
HLinks     : 7
L/N Ratio  : 1.33333
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.875
HL/L Ratio : 0.875
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F230       R:R:K197            100           8.69            Yes             No
           2       R:R:F230       R:R:M233            100           3.73            Yes             No
           3       R:R:F230       R:R:Q234            100           4.68            Yes            Yes
           4       R:R:F230       R:R:T298            100           9.08            Yes             No
           5       R:R:F230       R:R:W284            100           4.01            Yes            Yes
           6       R:R:K197       R:R:T298            100           7.51             No             No
           7       R:R:M233       R:R:Q234            100           4.08             No            Yes
           8       R:R:Q234       R:R:W284            100           5.48            Yes            Yes

Comm       : 5
Links      : 8
Nodes      : 6
Hubs       : 1
HLinks     : 4
L/N Ratio  : 1.33333
H/N Ratio  : 0.166667
HL/N Ratio : 0.5
HL/L Ratio : 0.5
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E418       R:R:R421            100           6.98             No            Yes
           2       R:R:E418       R:R:W417            100          16.36             No             No
           3       R:R:E423       R:R:H424            100           3.69             No             No
           4       R:R:E423       R:R:W420            100          15.27             No             No
           5       R:R:H424       R:R:R421            100           5.64             No            Yes
           6       R:R:H424       R:R:W420            100           12.7             No             No
           7       R:R:R421       R:R:W417            100              5            Yes             No
           8       R:R:R421       R:R:W420            100              4            Yes             No

Comm       : 6
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.4
HL/N Ratio : 0.833333
HL/L Ratio : 0.833333
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:A316       R:R:L245            100           4.73             No            Yes
           2       R:R:A316       R:R:Y242            100           5.34             No            Yes
           3       R:R:F280       R:R:P312            100          18.78             No             No
           4       R:R:F280       R:R:Y242            100          10.32             No            Yes
           5       R:R:L245       R:R:Y242            100           4.69            Yes            Yes
           6       R:R:P312       R:R:Y242            100           4.17             No            Yes

Comm       : 7
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.4
HL/N Ratio : 0.833333
HL/L Ratio : 0.833333
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E292       R:R:Y291            100           3.37            Yes             No
           2       R:R:E292       R:R:Y305            100           6.73            Yes            Yes
           3       R:R:N302       R:R:N304            100          13.62             No             No
           4       R:R:N302       R:R:Y305            100          10.47             No            Yes
           5       R:R:N304       R:R:Y305            100            9.3             No            Yes
           6       R:R:Y291       R:R:Y305            100          11.91             No            Yes

Comm       : 8
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.4
HL/N Ratio : 0.833333
HL/L Ratio : 0.833333
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F324       R:R:I328            100           6.28            Yes             No
           2       R:R:F324       R:R:I357            100           6.28            Yes            Yes
           3       R:R:F324       R:R:L356            100           7.31            Yes             No
           4       R:R:F324       R:R:T362            100           7.78            Yes             No
           5       R:R:I328       R:R:L356            100           2.85             No             No
           6       R:R:I357       R:R:T362            100           9.12            Yes             No

Comm       : 9
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 3
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.75
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:L89        R:R:T35            100            5.9            Yes             No
           2        R:R:L89       R:R:W214            100           3.42            Yes            Yes
           3        R:R:L89        R:R:Y88            100          14.07            Yes            Yes
           4        R:R:T35       R:R:W214            100           7.28             No            Yes
           5        R:R:T35        R:R:Y88            100           3.75             No            Yes

Comm       : 10
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 3
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.75
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E412       R:R:F169            100          23.32            Yes            Yes
           2       R:R:E412       R:R:L172            100            5.3            Yes            Yes
           3       R:R:E412       R:R:S416            100           2.87            Yes             No
           4       R:R:F169       R:R:L172            100           8.53            Yes            Yes
           5       R:R:F169       R:R:S416            100           5.28            Yes             No

Comm       : 11
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:A70        R:R:D67            100           4.63             No             No
           2        R:R:A70        R:R:Y69            100              4             No            Yes
           3        R:R:D67        R:R:Y69            100          12.64             No            Yes

Comm       : 12
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L109       R:R:P119            100           6.57            Yes             No
           2       R:R:L109       R:R:R121            100           3.64            Yes            Yes
           3       R:R:P119       R:R:R121            100           2.88             No            Yes

Comm       : 13
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C126        R:R:C85            100           7.28             No            Yes
           2       R:R:C126       R:R:E125            100            7.6             No             No
           3        R:R:C85       R:R:E125            100           4.56            Yes             No

Comm       : 14
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:G248       R:R:I323            100           3.53             No            Yes
           2       R:R:G248       R:R:L360            100           3.42             No            Yes
           3       R:R:I323       R:R:L360            100           2.85            Yes            Yes

Comm       : 15
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F367       R:R:F390            100           4.29            Yes             No
           2       R:R:F367       R:R:T386            100           9.08            Yes             No
           3       R:R:F390       R:R:T386            100           5.19             No             No

Comm       : 16
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:K383       R:R:L384            100           4.23             No             No
           2       R:R:K383       R:R:R380            100           4.95             No             No
           3       R:R:L384       R:R:R380            100           6.07             No             No

