Comm       : 1
Links      : 13
Nodes      : 8
Hubs       : 5
HLinks     : 13
L/N Ratio  : 1.625
H/N Ratio  : 0.625
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1       R:R:D128            100          17.72            Yes             No
           2         L:L:?1       R:R:F405            100          13.91            Yes            Yes
           3         L:L:?1       R:R:F427            100          24.85            Yes             No
           4         L:L:?1       R:R:Y431            100          15.31            Yes            Yes
           5       R:R:D128       R:R:V101            100          10.22             No            Yes
           6       R:R:D128       R:R:Y431            100           3.45             No            Yes
           7       R:R:F405       R:R:F427            100           8.57            Yes             No
           8       R:R:F427       R:R:Y431            100           9.28             No            Yes
           9       R:R:S105       R:R:V101            100           3.23             No            Yes
          10       R:R:S105       R:R:Y124            100           2.54             No            Yes
          11       R:R:S105       R:R:Y431            100           2.54             No            Yes
          12       R:R:V101       R:R:Y124            100           3.79            Yes            Yes
          13       R:R:V101       R:R:Y431            100           6.31            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 7
Nodes      : 5
Hubs       : 3
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.4
H/N Ratio  : 0.6
HL/N Ratio : 0.857143
HL/L Ratio : 0.857143
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:A93       R:R:H138            100           2.93             No            Yes
           2        R:R:A93       R:R:S134            100           3.42             No             No
           3        R:R:A93       R:R:W173            100           2.59             No            Yes
           4       R:R:H138        R:R:S89            100           9.76            Yes            Yes
           5       R:R:H138       R:R:W173            100          10.58            Yes            Yes
           6       R:R:S134       R:R:W173            100           6.18             No            Yes
           7        R:R:S89       R:R:W173            100           4.94            Yes            Yes

Comm       : 3
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 3
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.6
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I234       R:R:V230            100           3.07             No            Yes
           2       R:R:I234       R:R:Y147            100           3.63             No            Yes
           3       R:R:S143       R:R:V230            100           3.23             No            Yes
           4       R:R:S143       R:R:Y231            100           6.36             No            Yes
           5       R:R:V230       R:R:Y147            100           7.57            Yes            Yes
           6       R:R:V230       R:R:Y231            100           3.79            Yes            Yes

Comm       : 4
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.4
HL/N Ratio : 0.833333
HL/L Ratio : 0.833333
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:N206       R:R:P183            100           3.26             No             No
           2       R:R:N206       R:R:Q208            100          17.17             No            Yes
           3       R:R:P183       R:R:Q208            100           6.32             No            Yes
           4       R:R:Q208       R:R:W210            100           8.76            Yes             No
           5       R:R:Q208       R:R:Y211            100           3.38            Yes            Yes
           6       R:R:W210       R:R:Y211            100           9.65             No            Yes

Comm       : 5
Links      : 6
Nodes      : 4
Hubs       : 4
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.5
H/N Ratio  : 1
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F448       R:R:F452            100           6.43            Yes            Yes
           2       R:R:F448       R:R:T442            100           6.49            Yes            Yes
           3       R:R:F448        R:R:V69            100           2.62            Yes            Yes
           4       R:R:F452       R:R:T442            100           6.49            Yes            Yes
           5       R:R:F452        R:R:V69            100           5.24            Yes            Yes
           6       R:R:T442        R:R:V69            100           3.17            Yes            Yes

Comm       : 6
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 3
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.75
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D145        R:R:Q83            100          10.44            Yes             No
           2       R:R:D145       R:R:R160            100          10.72            Yes            Yes
           3       R:R:D145       R:R:Y156            100            4.6            Yes            Yes
           4        R:R:Q83       R:R:R160            100          12.85             No            Yes
           5       R:R:R160       R:R:Y156            100           8.23            Yes            Yes

Comm       : 7
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 1
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.25
HL/N Ratio : 0.6
HL/L Ratio : 0.6
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E384       R:R:F387            100           5.83             No            Yes
           2       R:R:E384       R:R:T388            100           5.64             No             No
           3       R:R:F387       R:R:T388            100           5.19            Yes             No
           4       R:R:F387       R:R:Y235            100           5.16            Yes             No
           5       R:R:T388       R:R:Y235            100          11.24             No             No

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 3
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 1
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:D94        R:R:N66            100          13.46            Yes            Yes
           2        R:R:D94        R:R:T62            100           4.34            Yes            Yes
           3        R:R:N66        R:R:T62            100           4.39            Yes            Yes

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L139       R:R:N437            100           4.12            Yes             No
           2       R:R:L139       R:R:Y441            100           7.03            Yes            Yes
           3       R:R:N437       R:R:Y441            100           6.98             No            Yes

Comm       : 10
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C121       R:R:C203            100           7.28             No             No
           2       R:R:C121       R:R:W114            100          10.45             No            Yes
           3       R:R:C203       R:R:W114            100           3.92             No            Yes

Comm       : 11
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:P419       R:R:S417            100           3.56             No             No
           2       R:R:P419       R:R:T412            100           5.25             No             No
           3       R:R:S417       R:R:T412            100            6.4             No             No

