Comm       : 1
Links      : 24
Nodes      : 18
Hubs       : 11
HLinks     : 22
L/N Ratio  : 1.33333
H/N Ratio  : 0.611111
HL/N Ratio : 0.916667
HL/L Ratio : 0.916667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C185        R:R:H21            100           2.95             No            Yes
           2       R:R:C185       R:R:L182            100           3.17             No            Yes
           3       R:R:D266       R:R:I188            100            5.6            Yes            Yes
           4       R:R:D266       R:R:L277            100           5.43            Yes            Yes
           5       R:R:E115       R:R:L189            100            5.3            Yes             No
           6       R:R:E115       R:R:R114            100           4.65            Yes            Yes
           7       R:R:E115       R:R:W111            100          16.36            Yes            Yes
           8       R:R:E115       R:R:Y192            100           4.49            Yes             No
           9       R:R:F104        R:R:L18            100           3.65             No             No
          10       R:R:F104        R:R:Y22            100           5.16             No            Yes
          11       R:R:F112       R:R:L191            100           9.74            Yes             No
          12       R:R:F112       R:R:W111            100           4.01            Yes            Yes
          13        R:R:H21       R:R:L182            100           3.86            Yes            Yes
          14        R:R:H21       R:R:L191            100          11.57            Yes             No
          15       R:R:I188       R:R:L189            100           4.28            Yes             No
          16       R:R:I188       R:R:L277            100           4.28            Yes            Yes
          17       R:R:L106        R:R:M98            100           4.24             No            Yes
          18       R:R:L106       R:R:R114            100           6.07             No            Yes
          19        R:R:L18       R:R:W111            100           3.42             No            Yes
          20        R:R:L18        R:R:Y22            100           3.52             No            Yes
          21       R:R:L189       R:R:Y192            100           7.03             No             No
          22       R:R:L191       R:R:W111            100          11.39             No            Yes
          23        R:R:M98       R:R:R114            100           4.96            Yes            Yes
          24       R:R:R114       R:R:W111            100              7            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 16
Nodes      : 10
Hubs       : 6
HLinks     : 16
L/N Ratio  : 1.6
H/N Ratio  : 0.6
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1       R:R:C200            100           7.18            Yes            Yes
           2         L:L:?1       R:R:F119            100           10.1            Yes            Yes
           3         L:L:?1       R:R:F204            100          11.02            Yes             No
           4         L:L:?1       R:R:F263            100          12.86            Yes             No
           5         L:L:?1       R:R:L168            100           3.13            Yes             No
           6         L:L:?1       R:R:L259            100           5.22            Yes            Yes
           7         L:L:?1       R:R:T126            100           3.34            Yes             No
           8         L:L:?1       R:R:W256            100           6.01            Yes            Yes
           9       R:R:C200       R:R:F119            100           4.19            Yes            Yes
          10       R:R:C200       R:R:L168            100           4.76            Yes             No
          11       R:R:C200       R:R:Y196            100           6.72            Yes            Yes
          12       R:R:F119       R:R:Y196            100           9.28            Yes            Yes
          13       R:R:F204       R:R:W256            100           8.02             No            Yes
          14       R:R:F263       R:R:L259            100          10.96             No            Yes
          15       R:R:L168       R:R:Y196            100           5.86             No            Yes
          16       R:R:T126       R:R:W256            100           4.85             No            Yes

Comm       : 3
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 3
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.6
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I132       R:R:R136            100           6.26             No            Yes
           2       R:R:I132       R:R:Y298            100           6.04             No            Yes
           3       R:R:L129       R:R:N294            100           6.87             No            Yes
           4       R:R:L129       R:R:Y298            100           8.21             No            Yes
           5       R:R:N294       R:R:Y298            100           3.49            Yes            Yes
           6       R:R:R136       R:R:Y298            100           3.09            Yes            Yes

Comm       : 4
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 3
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.75
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:D85        R:R:N57            100           5.39            Yes            Yes
           2        R:R:D85       R:R:S291            100           7.36            Yes             No
           3        R:R:I53        R:R:N57            100           4.25            Yes            Yes
           4        R:R:I53       R:R:S291            100            3.1            Yes             No
           5        R:R:N57       R:R:S291            100           4.47            Yes             No

Comm       : 5
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 1
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.25
HL/N Ratio : 0.6
HL/L Ratio : 0.6
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E304        R:R:K69            100           4.05             No             No
           2       R:R:E304        R:R:Y75            100           7.86             No            Yes
           3        R:R:K69        R:R:N67            100           8.39             No             No
           4        R:R:K69        R:R:Y75            100           4.78             No            Yes
           5        R:R:N67        R:R:Y75            100          11.63             No            Yes

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F155        R:R:F76              0           1.07             No            Yes
           2       R:R:F155       R:R:R151              0           1.07             No             No
           3        R:R:F76       R:R:R151            100           7.48            Yes             No

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E135        R:R:R73            100          12.79            Yes            Yes
           2       R:R:E135       R:R:T139            100           7.06            Yes             No
           3        R:R:R73       R:R:T139            100           3.88            Yes             No

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I207       R:R:I211            100           2.94             No             No
           2       R:R:I207       R:R:L130            100           8.56             No            Yes
           3       R:R:I211       R:R:L130            100           4.28             No            Yes

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:N231       R:R:N234            100           8.17             No            Yes
           2       R:R:N231       R:R:V229            100           5.91             No             No
           3       R:R:N234       R:R:V229            100           5.91            Yes             No

Comm       : 10
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C269       R:R:C274            100           7.28             No             No
           2       R:R:C269       R:R:I265              0           1.64             No             No
           3       R:R:C274       R:R:I265              0           1.64             No             No

