Comm       : 1
Links      : 17
Nodes      : 13
Hubs       : 8
HLinks     : 13
L/N Ratio  : 1.30769
H/N Ratio  : 0.615385
HL/N Ratio : 0.764706
HL/L Ratio : 0.764706
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        L:L:?17        L:L:D16            100            4.4            Yes            Yes
           2        L:L:?17       R:R:H376            100          10.42            Yes            Yes
           3        L:L:?17       R:R:Y380            100           4.75            Yes            Yes
           4        L:L:D16       R:R:H207            100            6.3            Yes            Yes
           5        L:L:D16       R:R:Y189            100          11.49            Yes            Yes
           6        R:R:F65       R:R:M108            100           6.22             No            Yes
           7        R:R:F65       R:R:P109            100           7.22             No             No
           8       R:R:H207       R:R:Y189            100          14.16            Yes            Yes
           9       R:R:H376       R:R:Y380            100           7.62            Yes            Yes
          10        R:R:I58       R:R:L112              0           1.43             No             No
          11        R:R:I58       R:R:L116              0           1.43             No             No
          12       R:R:L112       R:R:L116            100            8.3             No             No
          13       R:R:L112        R:R:Y61            100           9.38             No            Yes
          14       R:R:M108       R:R:P109            100           5.03            Yes             No
          15       R:R:M108       R:R:Y380            100           7.18            Yes            Yes
          16       R:R:M108        R:R:Y61            100           4.79            Yes            Yes
          17       R:R:Y380        R:R:Y61            100           5.96            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 4
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.8
HL/L Ratio : 0.8
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C127       R:R:C205            100           5.46             No             No
           2       R:R:C127       R:R:F120            100           5.59             No            Yes
           3       R:R:C127       R:R:V195              0           3.42             No            Yes
           4       R:R:C205       R:R:F120            100           8.38             No            Yes
           5       R:R:C205       R:R:V195              0           3.42             No            Yes

Comm       : 3
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:E6         L:L:E7            100           3.81             No             No
           2         L:L:E6       R:R:G199              0           3.27             No             No
           3         L:L:E7       R:R:G199              0           3.27             No             No

Comm       : 4
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C391       R:R:F397            100           6.98             No            Yes
           2       R:R:C391        R:R:I75            100           8.18             No             No
           3       R:R:F397        R:R:I75            100           8.79            Yes             No

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E151       R:R:Q166            100          16.57             No            Yes
           2       R:R:E151       R:R:W165            100           7.63             No            Yes
           3       R:R:Q166       R:R:W165            100           7.67            Yes            Yes

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I338       R:R:V389            100           4.61             No             No
           2       R:R:I338       R:R:Y390            100           6.04             No            Yes
           3       R:R:V389       R:R:Y390            100           3.79             No            Yes

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D100        R:R:L96            100           5.43            Yes             No
           2       R:R:D100       R:R:N386            100           8.08            Yes             No
           3        R:R:L96       R:R:N386            100           4.12             No             No

