Comm       : 1
Links      : 35
Nodes      : 21
Hubs       : 19
HLinks     : 35
L/N Ratio  : 1.66667
H/N Ratio  : 0.904762
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:I5       R:R:F128            100           8.79             No            Yes
           2         L:L:I5       R:R:Y351            100           4.84             No            Yes
           3         L:L:P3         L:L:R2            100           2.88            Yes            Yes
           4         L:L:P3       R:R:F344            100           5.78            Yes            Yes
           5         L:L:P3       R:R:H348            100           3.05            Yes            Yes
           6         L:L:P3       R:R:W339            100          13.51            Yes            Yes
           7         L:L:P3       R:R:Y347            100           8.34            Yes            Yes
           8         L:L:R2       R:R:W339            100              5            Yes            Yes
           9       R:R:E124       R:R:F128            100          22.15            Yes            Yes
          10       R:R:E124       R:R:N355            100           6.57            Yes            Yes
          11       R:R:E124       R:R:Y145            100           5.61            Yes            Yes
          12       R:R:E124       R:R:Y351            100           10.1            Yes            Yes
          13       R:R:E124       R:R:Y359            100           6.73            Yes            Yes
          14       R:R:F128       R:R:Y145            100           9.28            Yes            Yes
          15       R:R:F128       R:R:Y146            100           4.13            Yes            Yes
          16       R:R:F128       R:R:Y351            100           4.13            Yes            Yes
          17       R:R:F344       R:R:H348            100          15.84            Yes            Yes
          18       R:R:F344        R:R:V57            100           5.24            Yes            Yes
          19       R:R:F350       R:R:R327            100           5.34            Yes            Yes
          20       R:R:F350       R:R:T354            100           7.78            Yes             No
          21       R:R:H348        R:R:V57            100           5.54            Yes            Yes
          22       R:R:H348       R:R:Y347            100           5.44            Yes            Yes
          23       R:R:M121       R:R:Y359            100          14.37            Yes            Yes
          24       R:R:M121        R:R:Y71            100           7.18            Yes            Yes
          25       R:R:N355       R:R:R149            100           4.82            Yes            Yes
          26       R:R:N355       R:R:Y359            100          19.77            Yes            Yes
          27       R:R:N355        R:R:Y71            100           4.65            Yes            Yes
          28       R:R:R149       R:R:Y145            100            7.2            Yes            Yes
          29       R:R:R149       R:R:Y146            100           3.09            Yes            Yes
          30       R:R:R327       R:R:T354            100           6.47            Yes             No
          31       R:R:R327       R:R:Y347            100          13.38            Yes            Yes
          32       R:R:R327       R:R:Y351            100          12.35            Yes            Yes
          33       R:R:W339       R:R:Y347            100           8.68            Yes            Yes
          34       R:R:Y145       R:R:Y146            100           13.9            Yes            Yes
          35       R:R:Y359        R:R:Y71            100           6.95            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.4
HL/N Ratio : 0.833333
HL/L Ratio : 0.833333
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F376       R:R:F380            100           8.57            Yes            Yes
           2       R:R:F376       R:R:N370            100           6.04            Yes             No
           3       R:R:F376       R:R:N375            100           4.83            Yes             No
           4       R:R:F376       R:R:S373            100           3.96            Yes             No
           5       R:R:F380       R:R:N370            100          19.33            Yes             No
           6       R:R:N375       R:R:S373            100           5.96             No             No

Comm       : 3
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 4
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.8
HL/L Ratio : 0.8
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C142       R:R:C225            100           7.28             No             No
           2       R:R:C142       R:R:F137            100           5.59             No            Yes
           3       R:R:C225       R:R:F137            100           4.19             No            Yes
           4       R:R:C225       R:R:W135            100           5.22             No            Yes
           5       R:R:F137       R:R:W135            100          16.04            Yes            Yes

Comm       : 4
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F189       R:R:M181            100           4.98             No             No
           2       R:R:F189       R:R:Y105            100           3.09             No            Yes
           3       R:R:M181       R:R:Y105            100           4.79             No            Yes

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:A155       R:R:S197            100           3.42             No             No
           2       R:R:A155       R:R:W194            100           3.89             No             No
           3       R:R:S197       R:R:W194            100           3.71             No             No

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D150       R:R:N241            100           6.73            Yes             No
           2       R:R:D150       R:R:Y154            100            6.9            Yes            Yes
           3       R:R:N241       R:R:Y154            100            9.3             No            Yes

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D230       R:R:T233            100           7.23             No             No
           2       R:R:D230       R:R:V229            100           2.92             No            Yes
           3       R:R:T233       R:R:V229            100           6.35             No            Yes

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:G217       R:R:N212            100           5.09             No             No
           2       R:R:G217       R:R:S214            100           3.71             No            Yes
           3       R:R:N212       R:R:S214            100           4.47             No            Yes

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C332       R:R:I238            100           4.91             No            Yes
           2       R:R:C332       R:R:L329            100           4.76             No            Yes
           3       R:R:I238       R:R:L329            100           2.85            Yes            Yes

