Comm       : 1
Links      : 21
Nodes      : 14
Hubs       : 12
HLinks     : 21
L/N Ratio  : 1.5
H/N Ratio  : 0.857143
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?5         L:L:R6            100           6.18            Yes            Yes
           2         L:L:?5       R:R:D126            100          10.35            Yes            Yes
           3         L:L:?5       R:R:F261            100           6.19            Yes            Yes
           4         L:L:?5       R:R:F284            100           4.13            Yes            Yes
           5         L:L:R6         L:L:W7            100          13.99            Yes            Yes
           6         L:L:R6       R:R:D126            100          16.68            Yes            Yes
           7         L:L:R6       R:R:I185            100           6.26            Yes            Yes
           8         L:L:R6       R:R:S188            100           7.91            Yes             No
           9         L:L:W7       R:R:S188            100           3.71            Yes             No
          10       R:R:D126       R:R:I185            100            4.2            Yes            Yes
          11       R:R:F201       R:R:F254            100           4.29            Yes            Yes
          12       R:R:F201       R:R:F262            100          30.01            Yes            Yes
          13       R:R:F201       R:R:L205            100           3.65            Yes             No
          14       R:R:F201       R:R:W258            100           4.01            Yes            Yes
          15       R:R:F254       R:R:L205            100           6.09            Yes             No
          16       R:R:F254       R:R:W258            100           9.02            Yes            Yes
          17       R:R:F261       R:R:F262            100            7.5            Yes            Yes
          18       R:R:F261       R:R:F284            100           4.29            Yes            Yes
          19       R:R:F261       R:R:L265            100           6.09            Yes            Yes
          20       R:R:F262       R:R:L265            100           3.65            Yes            Yes
          21       R:R:F262       R:R:W258            100           4.01            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 8
Nodes      : 6
Hubs       : 2
HLinks     : 7
L/N Ratio  : 1.33333
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.875
HL/L Ratio : 0.875
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:H4        R:R:F51            100          22.63            Yes            Yes
           2         L:L:H4       R:R:N285            100            5.1            Yes             No
           3         L:L:H4       R:R:T101            100           6.85            Yes             No
           4        R:R:F51       R:R:I289            100           3.77            Yes             No
           5        R:R:F51       R:R:N285            100           3.62            Yes             No
           6        R:R:F51       R:R:T101            100           9.08            Yes             No
           7        R:R:F51        R:R:V46            100           6.55            Yes             No
           8       R:R:I289        R:R:V46            100           6.14             No             No

Comm       : 3
Links      : 7
Nodes      : 5
Hubs       : 3
HLinks     : 7
L/N Ratio  : 1.4
H/N Ratio  : 0.6
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I143       R:R:R147            100           3.76             No            Yes
           2       R:R:I143       R:R:Y302            100           6.04             No            Yes
           3       R:R:L250       R:R:Y212            100           4.69             No            Yes
           4       R:R:L250       R:R:Y302            100           4.69             No            Yes
           5       R:R:R147       R:R:Y212            100           8.23            Yes            Yes
           6       R:R:R147       R:R:Y302            100           4.12            Yes            Yes
           7       R:R:Y212       R:R:Y302            100           3.97            Yes            Yes

Comm       : 4
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.4
HL/N Ratio : 0.833333
HL/L Ratio : 0.833333
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C271       R:R:C277            100           7.28            Yes             No
           2       R:R:C271       R:R:F267            100           5.59            Yes            Yes
           3       R:R:C277       R:R:F267            100           6.98             No            Yes
           4       R:R:F267       R:R:F280            100           8.57            Yes             No
           5       R:R:F267       R:R:L263              0           2.44            Yes             No
           6       R:R:F280       R:R:L263              0           2.44             No             No

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C279        R:R:C40            100           7.28             No             No
           2       R:R:C279       R:R:V278              0           1.71             No             No
           3        R:R:C40       R:R:V278              0           1.71             No             No

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D146       R:R:M161            100           4.16            Yes             No
           2       R:R:D146       R:R:Y157            100            6.9            Yes            Yes
           3       R:R:M161       R:R:Y157            100          10.78             No            Yes

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F152       R:R:H214            100          19.23            Yes             No
           2       R:R:F152       R:R:Y148            100          22.69            Yes            Yes
           3       R:R:H214       R:R:Y148            100            9.8             No            Yes

