Comm       : 1
Links      : 9
Nodes      : 7
Hubs       : 5
HLinks     : 8
L/N Ratio  : 1.28571
H/N Ratio  : 0.714286
HL/N Ratio : 0.888889
HL/L Ratio : 0.888889
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         H:H:?1        L:L:I10            100           2.56            Yes            Yes
           2         H:H:?1         L:L:N9            100          23.41            Yes            Yes
           3         H:H:?1        L:L:Q31            100           5.97            Yes             No
           4        L:L:C34         L:L:C8            100           7.28            Yes             No
           5        L:L:C34        L:L:S33            100           3.44            Yes            Yes
           6         L:L:C8        L:L:Q31            100           3.05             No             No
           7         L:L:C8        L:L:S33            100           3.44             No            Yes
           8        L:L:I10         L:L:N9            100           7.08            Yes            Yes
           9        L:L:Q31        L:L:S33            100           7.22             No            Yes

Comm       : 2
Links      : 7
Nodes      : 6
Hubs       : 5
HLinks     : 7
L/N Ratio  : 1.16667
H/N Ratio  : 0.833333
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1         L:L:H2            100           4.13            Yes             No
           2         L:L:?1        R:R:W89            100           6.09            Yes            Yes
           3         L:L:H2       R:R:E277            100           2.46             No            Yes
           4         L:L:H2        R:R:W89            100           4.23             No            Yes
           5       R:R:E277       R:R:F281            100           9.33            Yes            Yes
           6       R:R:E277        R:R:Y40            100           3.37            Yes            Yes
           7       R:R:F281        R:R:Y40            100           7.22            Yes            Yes

Comm       : 3
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        L:L:I39        L:L:V58            100           3.07            Yes             No
           2        L:L:I39        L:L:Y27            100           8.46            Yes            Yes
           3        L:L:V58        L:L:Y27            100           3.79             No            Yes

Comm       : 4
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:Q31       R:R:R271            100           7.01             No             No
           2        R:R:Q31        R:R:V28            100           5.73             No             No
           3       R:R:R271        R:R:V28            100           3.92             No             No

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:D69       R:R:F298            100           3.58             No             No
           2        R:R:D69        R:R:I58            100           11.2             No            Yes
           3       R:R:F298        R:R:I58            100           3.77             No            Yes

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:A144        R:R:S67            100           3.42             No            Yes
           2       R:R:A144        R:R:Y71            100           2.67             No            Yes
           3        R:R:S67        R:R:Y71            100           2.54            Yes            Yes

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F121        R:R:N74            100           14.5            Yes             No
           2       R:R:F121       R:R:W152            100           5.01            Yes            Yes
           3        R:R:N74       R:R:W152            100           11.3             No            Yes

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:K168       R:R:P103            100           5.02             No             No
           2       R:R:K168       R:R:T167            100          12.01             No            Yes
           3       R:R:P103       R:R:T167            100           5.25             No            Yes

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:H162       R:R:L188            100           2.57            Yes             No
           2       R:R:H162       R:R:P161            100           3.05            Yes             No
           3       R:R:L188       R:R:P161            100           3.28             No             No

Comm       : 10
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F249       R:R:M193            100           6.22             No             No
           2       R:R:F249       R:R:T252            100           5.19             No            Yes
           3       R:R:M193       R:R:T252            100           3.01             No            Yes

