Comm       : 1
Links      : 18
Nodes      : 10
Hubs       : 7
HLinks     : 18
L/N Ratio  : 1.8
H/N Ratio  : 0.7
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1       R:R:D121            100          22.08            Yes            Yes
           2         L:L:?1       R:R:F306            100           7.92            Yes            Yes
           3         L:L:?1       R:R:F307            100           4.95            Yes            Yes
           4         L:L:?1       R:R:N329            100          10.05            Yes             No
           5         L:L:?1       R:R:V125            100           6.06            Yes             No
           6         L:L:?1       R:R:Y333            100           8.58            Yes            Yes
           7       R:R:D121       R:R:V125            100           4.38            Yes             No
           8       R:R:D121        R:R:V94            100           5.84            Yes             No
           9       R:R:D121       R:R:Y333            100          11.49            Yes            Yes
          10       R:R:F216       R:R:F307            100          18.22            Yes            Yes
          11       R:R:F216       R:R:W303            100           4.01            Yes            Yes
          12       R:R:F306       R:R:F307            100           5.36            Yes            Yes
          13       R:R:F306       R:R:N329            100          13.29            Yes             No
          14       R:R:F306       R:R:W303            100           6.01            Yes            Yes
          15       R:R:F307       R:R:W303            100           5.01            Yes            Yes
          16       R:R:N329       R:R:Y333            100          16.28             No            Yes
          17       R:R:V125       R:R:W303            100           9.81             No            Yes
          18        R:R:V94       R:R:Y333            100           3.79             No            Yes

Comm       : 2
Links      : 13
Nodes      : 9
Hubs       : 5
HLinks     : 12
L/N Ratio  : 1.44444
H/N Ratio  : 0.555556
HL/N Ratio : 0.923077
HL/L Ratio : 0.923077
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E115       R:R:H180            100           6.15             No             No
           2       R:R:E115       R:R:R183            100           4.65             No            Yes
           3       R:R:H180       R:R:R183            100          13.54             No            Yes
           4       R:R:I177       R:R:W182            100           5.87             No            Yes
           5       R:R:I177       R:R:Y207            100           3.63             No            Yes
           6       R:R:N204       R:R:T203            100           4.39             No            Yes
           7       R:R:N204       R:R:Y207            100           4.65             No            Yes
           8       R:R:R183       R:R:W182            100              9            Yes            Yes
           9       R:R:R183       R:R:Y193            100          20.58            Yes            Yes
          10       R:R:T203       R:R:W182            100           3.64            Yes            Yes
          11       R:R:T203       R:R:Y207            100           4.99            Yes            Yes
          12       R:R:W182       R:R:Y193            100           8.68            Yes            Yes
          13       R:R:W182       R:R:Y207            100           3.86            Yes            Yes

Comm       : 3
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.4
HL/N Ratio : 0.833333
HL/L Ratio : 0.833333
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C114       R:R:C199            100           7.28             No             No
           2       R:R:C114       R:R:W107            100           7.84             No            Yes
           3       R:R:C199       R:R:W107            100          19.59             No            Yes
           4       R:R:L113       R:R:W107            100           4.56             No            Yes
           5       R:R:L113       R:R:W109            100          11.39             No            Yes
           6       R:R:W107       R:R:W109            100          22.49            Yes            Yes

Comm       : 4
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 3
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.75
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F349        R:R:I66            100           5.02            Yes             No
           2       R:R:F349        R:R:L72            100           7.31            Yes            Yes
           3       R:R:F349        R:R:N77            100           7.25            Yes            Yes
           4        R:R:I66        R:R:N77            100            8.5             No            Yes
           5        R:R:L72        R:R:N77            100           4.12            Yes            Yes

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:P96        R:R:V52            100           3.53             No             No
           2        R:R:P96        R:R:V95            100           3.53             No             No
           3        R:R:V52        R:R:V95            100           6.41             No             No

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:D87        R:R:I55            100              7             No            Yes
           2        R:R:D87       R:R:S336            100           5.89             No             No
           3        R:R:I55       R:R:S336            100           4.64            Yes             No

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:L75       R:R:M153            100           5.65             No             No
           2        R:R:L75       R:R:Y149            100           4.69             No            Yes
           3       R:R:M153       R:R:Y149            100          11.97             No            Yes

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F174       R:R:L123            100           6.09            Yes            Yes
           2       R:R:F174       R:R:S173            100           5.28            Yes             No
           3       R:R:L123       R:R:S173            100           6.01            Yes             No

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:R229       R:R:T144            100           3.88            Yes             No
           2       R:R:R229       R:R:Y140            100           6.17            Yes            Yes
           3       R:R:T144       R:R:Y140            100          11.24             No            Yes

