Comm       : 1
Links      : 20
Nodes      : 12
Hubs       : 8
HLinks     : 20
L/N Ratio  : 1.66667
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1        R:R:V99            100           4.99            Yes             No
           2         L:L:?1       R:R:W158            100           7.63            Yes            Yes
           3         L:L:?1       R:R:Y250            100          12.76            Yes             No
           4         L:L:?1       R:R:Y254            100          19.64            Yes            Yes
           5       R:R:E157       R:R:F107            100           9.33            Yes            Yes
           6       R:R:E157       R:R:G236            100           4.91            Yes             No
           7       R:R:E157       R:R:T103            100           2.82            Yes            Yes
           8       R:R:E157       R:R:W158            100           4.36            Yes            Yes
           9       R:R:F107       R:R:S154            100           6.61            Yes             No
          10       R:R:F107       R:R:T103            100           3.89            Yes            Yes
          11       R:R:F232       R:R:M258            100           4.98            Yes            Yes
          12       R:R:F232       R:R:W158            100           3.01            Yes            Yes
          13       R:R:F232       R:R:Y254            100           3.09            Yes            Yes
          14       R:R:G236       R:R:W158            100           9.85             No            Yes
          15       R:R:M258       R:R:Y254            100           7.18            Yes            Yes
          16       R:R:S154       R:R:T103            100            3.2             No            Yes
          17       R:R:T103       R:R:W158            100           6.06            Yes            Yes
          18        R:R:V99       R:R:W158            100           8.58             No            Yes
          19       R:R:W158       R:R:Y254            100           5.79            Yes            Yes
          20       R:R:Y250       R:R:Y254            100           3.97             No            Yes

Comm       : 2
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E119       R:R:R134            100           4.65             No            Yes
           2       R:R:E119       R:R:Y130            100           7.86             No            Yes
           3       R:R:R134       R:R:W129            100              5            Yes             No
           4       R:R:R134       R:R:Y130            100          11.32            Yes            Yes
           5       R:R:W129       R:R:Y130            100           3.86             No            Yes

Comm       : 3
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L113        R:R:L68            100           4.15             No             No
           2       R:R:L113       R:R:N268            100           2.75             No            Yes
           3        R:R:L68       R:R:N268            100           5.49             No            Yes

Comm       : 4
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F225       R:R:L110            100           6.09             No             No
           2       R:R:F225       R:R:L230            100           7.31             No             No
           3       R:R:L110       R:R:L230            100           2.77             No             No

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D177       R:R:F178            100           9.55             No             No
           2       R:R:D177       R:R:R241            100          10.72             No             No
           3       R:R:F178       R:R:R241            100          11.76             No             No

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L199       R:R:L203            100           4.15             No             No
           2       R:R:L199       R:R:Y215            100           5.86             No             No
           3       R:R:L203       R:R:Y215            100           4.69             No             No

