Comm       : 1
Links      : 30
Nodes      : 20
Hubs       : 16
HLinks     : 30
L/N Ratio  : 1.5
H/N Ratio  : 0.8
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        L:L:?21       R:R:D106            100          16.66            Yes            Yes
           2        L:L:?21       R:R:L109            100           6.07            Yes            Yes
           3        L:L:?21       R:R:R201            100          14.91            Yes            Yes
           4        L:L:?21       R:R:R205            100          14.91            Yes            Yes
           5        L:L:?21       R:R:W254            100           5.99            Yes            Yes
           6       R:R:A291       R:R:F257            100           4.16             No            Yes
           7       R:R:A291       R:R:W254            100           5.19             No            Yes
           8       R:R:D106       R:R:R201            100           5.96            Yes            Yes
           9       R:R:D106       R:R:V160            100           4.38            Yes             No
          10       R:R:F163       R:R:F178            100           3.22            Yes            Yes
          11       R:R:F163       R:R:F180            100          11.79            Yes            Yes
          12       R:R:F178       R:R:F180            100           5.36            Yes            Yes
          13       R:R:F178       R:R:R201            100           4.28            Yes            Yes
          14       R:R:F206       R:R:F210            100           5.36            Yes             No
          15       R:R:F206       R:R:Q258            100           3.51            Yes            Yes
          16       R:R:F210       R:R:Q258            100          14.05             No            Yes
          17       R:R:F250       R:R:V113            100           3.93            Yes             No
          18       R:R:F250       R:R:W254            100           6.01            Yes            Yes
          19       R:R:F257       R:R:Q258            100            8.2            Yes            Yes
          20       R:R:F257       R:R:R205            100           3.21            Yes            Yes
          21       R:R:F257       R:R:W254            100           3.01            Yes            Yes
          22       R:R:F292        R:R:F74            100          12.86            Yes            Yes
          23       R:R:F292       R:R:L109            100           7.31            Yes            Yes
          24        R:R:F74       R:R:L109            100           9.74            Yes            Yes
          25        R:R:F74       R:R:V105            100           5.24            Yes            Yes
          26       R:R:L109       R:R:V105            100           2.98            Yes            Yes
          27       R:R:Q258       R:R:R205            100           8.18            Yes            Yes
          28       R:R:Q258       R:R:W254            100           3.29            Yes            Yes
          29       R:R:R201       R:R:V160            100           3.92            Yes             No
          30       R:R:V113       R:R:W254            100            4.9             No            Yes

Comm       : 2
Links      : 10
Nodes      : 6
Hubs       : 5
HLinks     : 10
L/N Ratio  : 1.66667
H/N Ratio  : 0.833333
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I119       R:R:R123            100           6.26            Yes            Yes
           2       R:R:I119       R:R:Y302            100           7.25            Yes            Yes
           3       R:R:I119        R:R:Y64            100           3.63            Yes            Yes
           4       R:R:R123       R:R:Y221            100           8.23            Yes            Yes
           5       R:R:R123       R:R:Y302            100           8.23            Yes            Yes
           6       R:R:R123        R:R:Y64            100            7.2            Yes            Yes
           7       R:R:V246       R:R:Y221            100           5.05             No            Yes
           8       R:R:V246       R:R:Y302            100           6.31             No            Yes
           9       R:R:Y221       R:R:Y302            100           4.96            Yes            Yes
          10       R:R:Y302        R:R:Y64            100           2.98            Yes            Yes

Comm       : 3
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 4
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.8
HL/L Ratio : 0.8
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D173       R:R:I169            100            4.2            Yes            Yes
           2       R:R:D173        R:R:K90            100          11.06            Yes             No
           3       R:R:D173       R:R:Y175            100          12.64            Yes             No
           4       R:R:I169       R:R:Y175            100           6.04            Yes             No
           5        R:R:K90       R:R:Y175            100           3.58             No             No

Comm       : 4
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 1
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.25
HL/N Ratio : 0.6
HL/L Ratio : 0.6
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:R54       R:R:S316            100          13.18             No             No
           2        R:R:R54        R:R:V50            100           5.23             No            Yes
           3       R:R:S316        R:R:V50            100           3.23             No            Yes
           4       R:R:S316        R:R:W49            100           3.71             No             No
           5        R:R:V50        R:R:W49            100           8.58            Yes             No

Comm       : 5
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 4
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.8
HL/L Ratio : 0.8
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C126       R:R:D122            100           4.67             No             No
           2       R:R:C126       R:R:R137            100           6.96             No            Yes
           3       R:R:D122       R:R:R137            100           13.1             No            Yes
           4       R:R:D122        R:R:V59            100           4.38             No            Yes
           5       R:R:R137        R:R:V59            100             17            Yes            Yes

Comm       : 6
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 4
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.8
HL/L Ratio : 0.8
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C176        R:R:C98            100           5.46             No             No
           2       R:R:C176       R:R:T166            100           3.38             No            Yes
           3       R:R:C176        R:R:W91            100           9.14             No            Yes
           4        R:R:C98       R:R:T166            100           3.38             No            Yes
           5        R:R:C98        R:R:W91            100           6.53             No            Yes

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C296       R:R:F293            100           8.38             No            Yes
           2       R:R:C296        R:R:T36            100           6.76             No             No
           3       R:R:F293        R:R:T36            100           3.89            Yes             No

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I204       R:R:I208              0           2.94             No             No
           2       R:R:I204       R:R:L156              0           2.85             No            Yes
           3       R:R:I208       R:R:L156              0           2.85             No            Yes

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:K227       R:R:L128            100           5.64             No            Yes
           2       R:R:K227       R:R:V127            100           3.04             No             No
           3       R:R:L128       R:R:V127            100           2.98            Yes             No

Comm       : 10
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:R238       R:R:V242              0           1.31            Yes             No
           2       R:R:R238       R:R:V305              0           1.31            Yes             No
           3       R:R:V242       R:R:V305            100           8.02             No             No

Comm       : 11
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E270       R:R:W267            100          13.08             No            Yes
           2       R:R:E270       R:R:Y277            100           8.98             No             No
           3       R:R:W267       R:R:Y277            100          27.97            Yes             No

