Comm       : 1
Links      : 12
Nodes      : 9
Hubs       : 6
HLinks     : 11
L/N Ratio  : 1.33333
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 0.916667
HL/L Ratio : 0.916667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1       R:R:D106            100          18.46            Yes            Yes
           2         L:L:?1       R:R:R201            100          12.12            Yes            Yes
           3         L:L:?1       R:R:R205            100          16.52            Yes            Yes
           4         L:L:L2       R:R:D106            100           5.43             No            Yes
           5         L:L:L2       R:R:V105            100           4.47             No            Yes
           6       R:R:D106       R:R:R201            100           4.76            Yes            Yes
           7       R:R:D106       R:R:V105            100           4.38            Yes            Yes
           8       R:R:F178       R:R:L164            100           6.09            Yes             No
           9       R:R:F178       R:R:R201            100           9.62            Yes            Yes
          10       R:R:F178       R:R:V160            100           3.93            Yes             No
          11       R:R:L164       R:R:V160            100           5.96             No             No
          12       R:R:R201       R:R:R205            100           8.53            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 11
Nodes      : 7
Hubs       : 5
HLinks     : 11
L/N Ratio  : 1.57143
H/N Ratio  : 0.714286
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:C63       R:R:I119            100           9.82             No            Yes
           2        R:R:C63        R:R:Y64            100           4.03             No            Yes
           3       R:R:I119       R:R:R123            100           5.01            Yes            Yes
           4       R:R:I119       R:R:Y302            100           6.04            Yes            Yes
           5       R:R:I119        R:R:Y64            100           3.63            Yes            Yes
           6       R:R:R123       R:R:Y221            100           8.23            Yes            Yes
           7       R:R:R123       R:R:Y302            100            7.2            Yes            Yes
           8       R:R:R123        R:R:Y64            100           5.14            Yes            Yes
           9       R:R:V246       R:R:Y221            100           5.05             No            Yes
          10       R:R:V246       R:R:Y302            100           6.31             No            Yes
          11       R:R:Y221       R:R:Y302            100           3.97            Yes            Yes

Comm       : 3
Links      : 8
Nodes      : 6
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.33333
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.625
HL/L Ratio : 0.625
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C176        R:R:C98            100           5.46             No             No
           2       R:R:C176       R:R:T166            100           3.38             No             No
           3       R:R:C176        R:R:W91            100          11.75             No            Yes
           4        R:R:C98       R:R:T166            100           3.38             No             No
           5        R:R:C98        R:R:W91            100           9.14             No            Yes
           6       R:R:H102       R:R:I101            100           3.98             No            Yes
           7       R:R:H102        R:R:W91            100           7.41             No            Yes
           8       R:R:I101        R:R:W91            100           7.05            Yes            Yes

Comm       : 4
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 1
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.25
HL/N Ratio : 0.6
HL/L Ratio : 0.6
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C126       R:R:D122            100           4.67             No             No
           2       R:R:C126       R:R:R137            100           6.96             No            Yes
           3       R:R:D122       R:R:R137            100          11.91             No            Yes
           4       R:R:D122        R:R:V59            100           4.38             No             No
           5       R:R:R137        R:R:V59            100          13.08            Yes             No

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F292        R:R:L33            100           4.87            Yes             No
           2       R:R:F292        R:R:L78            100           3.65            Yes             No
           3        R:R:L33        R:R:L78            100           9.69             No             No

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:D71        R:R:N44            100           6.73            Yes             No
           2        R:R:D71       R:R:P299            100           3.22            Yes             No
           3        R:R:N44       R:R:P299            100           11.4             No             No

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:I62       R:R:M143            100           5.83            Yes             No
           2        R:R:I62       R:R:V139            100           4.61            Yes             No
           3       R:R:M143       R:R:V139            100           4.56             No             No

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F210       R:R:F250            100           3.22            Yes            Yes
           2       R:R:F210       R:R:M214            100           11.2            Yes             No
           3       R:R:F250       R:R:M214            100           3.73            Yes             No

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:K227       R:R:K230            100           5.75             No             No
           2       R:R:K227       R:R:K231            100           7.18             No             No
           3       R:R:K230       R:R:K231            100           4.31             No             No

