Comm       : 1
Links      : 16
Nodes      : 10
Hubs       : 6
HLinks     : 14
L/N Ratio  : 1.6
H/N Ratio  : 0.6
HL/N Ratio : 0.875
HL/L Ratio : 0.875
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1       R:R:L290            100           3.78            Yes            Yes
           2         L:L:?1       R:R:Y112            100           23.5            Yes            Yes
           3         L:L:?1       R:R:Y116            100          18.16            Yes            Yes
           4         L:L:?1       R:R:Y260            100          12.82            Yes            Yes
           5       R:R:F111        R:R:R87            100           3.21             No             No
           6       R:R:F111       R:R:Y112            100           16.5             No            Yes
           7       R:R:H261       R:R:Y116            100           8.71            Yes            Yes
           8       R:R:H261       R:R:Y260            100            9.8            Yes            Yes
           9       R:R:L290       R:R:Y260            100           4.69            Yes            Yes
          10       R:R:M297       R:R:T115            100           4.52             No             No
          11       R:R:M297       R:R:Y116            100           7.18             No            Yes
          12       R:R:M297       R:R:Y260            100          13.17             No            Yes
          13        R:R:R87       R:R:Y112            100           3.09             No            Yes
          14       R:R:T115       R:R:Y116            100           6.24             No            Yes
          15       R:R:Y112       R:R:Y260            100           4.96            Yes            Yes
          16       R:R:Y116       R:R:Y260            100           3.97            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 12
Nodes      : 9
Hubs       : 4
HLinks     : 10
L/N Ratio  : 1.33333
H/N Ratio  : 0.444444
HL/N Ratio : 0.833333
HL/L Ratio : 0.833333
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D128        R:R:S65            100          10.31            Yes             No
           2       R:R:D128       R:R:Y139            100           8.05            Yes            Yes
           3       R:R:D128        R:R:Y69            100           8.05            Yes            Yes
           4       R:R:I131       R:R:K143            100          13.09             No             No
           5       R:R:I131       R:R:Y139            100           3.63             No            Yes
           6       R:R:K143       R:R:Y139            100           4.78             No            Yes
           7        R:R:K62        R:R:N64            100            2.8             No            Yes
           8        R:R:K62        R:R:T67            100              3             No             No
           9        R:R:N64        R:R:T67            100           7.31            Yes             No
          10        R:R:N64       R:R:Y139            100           3.49            Yes            Yes
          11        R:R:S65       R:R:Y139            100           3.82             No            Yes
          12        R:R:S65        R:R:Y69            100           3.82             No            Yes

Comm       : 3
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.25
HL/N Ratio : 0.4
HL/L Ratio : 0.4
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E183       R:R:T180            100           7.06            Yes             No
           2       R:R:E183        R:R:Y24            100           6.73            Yes             No
           3       R:R:T180        R:R:Y24            100           3.75             No             No
           4       R:R:T180        R:R:Y90            100          11.24             No             No
           5        R:R:Y24        R:R:Y90            100           8.94             No             No

Comm       : 4
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:H291        R:R:M34            100          13.13             No            Yes
           2       R:R:H291        R:R:Y91            100           6.53             No             No
           3        R:R:M34        R:R:Y91            100           5.99            Yes             No

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F121        R:R:N72            100          12.08            Yes            Yes
           2       R:R:F121       R:R:W156            100           7.02            Yes             No
           3        R:R:N72       R:R:W156            100           3.39            Yes             No

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I246       R:R:I250            100           2.94             No             No
           2       R:R:I246       R:R:Y216            100           8.46             No            Yes
           3       R:R:I250       R:R:Y216            100           7.25             No            Yes

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F130       R:R:H135            100           5.66            Yes             No
           2       R:R:F130       R:R:V134            100           6.55            Yes            Yes
           3       R:R:H135       R:R:V134            100          11.07             No            Yes

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F286       R:R:H267            100          35.07             No             No
           2       R:R:F286       R:R:R283            100           3.21             No            Yes
           3       R:R:H267       R:R:R283            100           5.64             No            Yes

