Comm       : 1
Links      : 10
Nodes      : 7
Hubs       : 4
HLinks     : 10
L/N Ratio  : 1.42857
H/N Ratio  : 0.571429
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1       R:R:D147            100           9.09            Yes             No
           2         L:L:?1       R:R:H297            100           5.38            Yes            Yes
           3         L:L:?1       R:R:M151            100           5.92            Yes             No
           4         L:L:?1       R:R:Q124            100          15.61            Yes             No
           5         L:L:?1       R:R:W293            100          10.49            Yes            Yes
           6         L:L:?1       R:R:Y326            100          14.73            Yes            Yes
           7       R:R:D147       R:R:Y326            100           5.75             No            Yes
           8       R:R:H297       R:R:W293            100           4.23            Yes            Yes
           9       R:R:M151       R:R:W293            100           4.65             No            Yes
          10       R:R:Q124       R:R:Y326            100           5.64             No            Yes

Comm       : 2
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.4
HL/N Ratio : 0.833333
HL/L Ratio : 0.833333
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C140       R:R:C217            100           5.46             No             No
           2       R:R:C140       R:R:W133            100           6.53             No            Yes
           3       R:R:C217       R:R:W133            100           7.84             No            Yes
           4       R:R:F135       R:R:P134            100           7.22            Yes             No
           5       R:R:F135       R:R:W133            100          13.03            Yes            Yes
           6       R:R:P134       R:R:W133            100           4.05             No            Yes

Comm       : 3
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:H319        R:R:I71            100           9.28            Yes             No
           2       R:R:H319       R:R:Y128            100           3.27            Yes            Yes
           3        R:R:I71       R:R:Y128            100          20.55             No            Yes

Comm       : 4
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D114       R:R:L110            100           6.79            Yes             No
           2       R:R:D114       R:R:N332            100           6.73            Yes             No
           3       R:R:L110       R:R:N332            100           8.24             No             No

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:T160       R:R:V187            100           3.17             No             No
           2       R:R:T160       R:R:Y106            100           7.49             No            Yes
           3       R:R:V187       R:R:Y106            100           3.79             No            Yes

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C170       R:R:H171            100           2.95             No             No
           2       R:R:C170       R:R:Y166            100           9.41             No            Yes
           3       R:R:H171       R:R:Y166            100           5.44             No            Yes

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:K209       R:R:T207            100              3             No             No
           2       R:R:K209       R:R:T220            100           6.01             No             No
           3       R:R:T207       R:R:T220            100           3.14             No             No

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:Q314       R:R:S317            100           2.89            Yes             No
           2       R:R:Q314       R:R:Y299            100           5.64            Yes             No
           3       R:R:S317       R:R:Y299            100           3.82             No             No

