Comm       : 1
Links      : 12
Nodes      : 9
Hubs       : 6
HLinks     : 12
L/N Ratio  : 1.33333
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F189       R:R:I168            100           3.77            Yes            Yes
           2       R:R:F189       R:R:I187            100           6.28            Yes             No
           3       R:R:F189       R:R:W171            100           8.02            Yes            Yes
           4       R:R:I168       R:R:I187            100           5.89            Yes             No
           5       R:R:Q172       R:R:Q188            100           8.96             No            Yes
           6       R:R:Q172       R:R:R178            100          15.19             No            Yes
           7       R:R:Q188       R:R:R178            100           5.84            Yes            Yes
           8       R:R:Q188       R:R:T179            100           4.25            Yes            Yes
           9       R:R:Q188       R:R:W171            100           4.38            Yes            Yes
          10       R:R:S191       R:R:T179            100           7.99             No            Yes
          11       R:R:S191       R:R:W171            100           6.18             No            Yes
          12       R:R:T179       R:R:W171            100           4.85            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 1
HLinks     : 4
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.2
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C105       R:R:C185            100           7.28             No             No
           2       R:R:C105        R:R:W98            100          20.89             No            Yes
           3       R:R:C185        R:R:W98            100           5.22             No            Yes
           4       R:R:L100        R:R:P99            100           4.93             No             No
           5       R:R:L100        R:R:W98            100          12.53             No            Yes
           6        R:R:P99        R:R:W98            100            5.4             No            Yes

Comm       : 3
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 4
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.8
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F204       R:R:F409            100           4.29            Yes            Yes
           2       R:R:F204       R:R:N417            100          13.29            Yes            Yes
           3       R:R:F204       R:R:V208            100           7.87            Yes             No
           4       R:R:F204       R:R:Y205            100           9.28            Yes            Yes
           5       R:R:F409       R:R:V208            100           3.93            Yes             No
           6       R:R:N417       R:R:Y205            100           6.98            Yes            Yes

Comm       : 4
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 1
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.25
HL/N Ratio : 0.6
HL/L Ratio : 0.6
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:L63        R:R:N60            100           15.1            Yes             No
           2        R:R:L63        R:R:Q62            100           3.99            Yes             No
           3        R:R:L63       R:R:T463            100           4.42            Yes             No
           4        R:R:N60        R:R:Q62            100           3.96             No             No
           5        R:R:N60       R:R:T463            100           4.39             No             No

Comm       : 5
Links      : 6
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.5
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.833333
HL/L Ratio : 0.833333
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C133       R:R:D129            100           4.67             No            Yes
           2       R:R:C133        R:R:N67            100           4.72             No             No
           3       R:R:C133       R:R:R144            100           4.18             No            Yes
           4       R:R:D129        R:R:N67            100          10.77            Yes             No
           5       R:R:D129       R:R:R144            100           9.53            Yes            Yes
           6        R:R:N67       R:R:R144            100           8.44             No            Yes

Comm       : 6
Links      : 6
Nodes      : 4
Hubs       : 3
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.5
H/N Ratio  : 0.75
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D112        R:R:I81            100            5.6            Yes            Yes
           2       R:R:D112        R:R:S85            100          10.31            Yes             No
           3       R:R:D112       R:R:Y443            100          11.49            Yes            Yes
           4        R:R:I81        R:R:S85            100           4.64            Yes             No
           5        R:R:I81       R:R:Y443            100           4.84            Yes            Yes
           6        R:R:S85       R:R:Y443            100          10.17             No            Yes

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:D78        R:R:N50            100          13.46            Yes             No
           2        R:R:D78       R:R:P450            100           8.05            Yes             No
           3        R:R:N50       R:R:P450            100           6.52             No             No

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F460        R:R:I57            100           3.77            Yes             No
           2       R:R:F460        R:R:N68            100           4.83            Yes             No
           3        R:R:I57        R:R:N68            100           4.25             No             No

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I126       R:R:R130            100           6.26            Yes             No
           2       R:R:I126       R:R:Y453            100           4.84            Yes            Yes
           3       R:R:R130       R:R:Y453            100           6.17             No            Yes

