Comm       : 1
Links      : 17
Nodes      : 11
Hubs       : 7
HLinks     : 16
L/N Ratio  : 1.54545
H/N Ratio  : 0.636364
HL/N Ratio : 0.941176
HL/L Ratio : 0.941176
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:A4         L:L:Y1            100           6.67             No            Yes
           2         L:L:A4       R:R:W282            100           3.89             No            Yes
           3         L:L:Y1       R:R:H210            100            9.8            Yes            Yes
           4         L:L:Y1       R:R:W282            100           4.82            Yes            Yes
           5       R:R:D269       R:R:K203            100          11.06             No            Yes
           6       R:R:D269       R:R:L265            100           5.43             No             No
           7       R:R:D269       R:R:W273            100           7.82             No            Yes
           8       R:R:H210       R:R:I285            100            5.3            Yes             No
           9       R:R:H210       R:R:W260            100           6.35            Yes            Yes
          10       R:R:H210       R:R:W282            100           5.29            Yes            Yes
          11       R:R:I285       R:R:W260            100          11.74             No            Yes
          12       R:R:I285       R:R:W282            100           5.87             No            Yes
          13       R:R:K203       R:R:W273            100          12.76            Yes            Yes
          14       R:R:K264       R:R:W260            100           9.28            Yes            Yes
          15       R:R:K264       R:R:W273            100           17.4            Yes            Yes
          16       R:R:L265       R:R:W273            100           4.56             No            Yes
          17       R:R:W260       R:R:W273            100          11.25            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 9
Nodes      : 7
Hubs       : 4
HLinks     : 9
L/N Ratio  : 1.28571
H/N Ratio  : 0.571429
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E223       R:R:H165            100          13.54             No            Yes
           2       R:R:E223       R:R:L337            100           10.6             No            Yes
           3       R:R:F338       R:R:I303            100           3.77            Yes            Yes
           4       R:R:F338       R:R:L227            100           6.09            Yes             No
           5       R:R:F338       R:R:L337            100           7.31            Yes            Yes
           6       R:R:H165       R:R:L337            100           3.86            Yes            Yes
           7       R:R:H165       R:R:Y376            100          10.89            Yes             No
           8       R:R:I303       R:R:L227            100           8.56            Yes             No
           9       R:R:L337       R:R:Y376            100          14.07            Yes             No

Comm       : 3
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 3
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.6
HL/N Ratio : 0.833333
HL/L Ratio : 0.833333
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:F6        L:L:Y10            100           8.25            Yes            Yes
           2         L:L:F6       R:R:F126            100           4.29            Yes            Yes
           3        L:L:V13       R:R:E122            100          12.84             No             No
           4        L:L:V13       R:R:F126            100           6.55             No            Yes
           5        L:L:Y10       R:R:F126            100          10.32            Yes            Yes
           6       R:R:E122       R:R:F126            100           9.33             No            Yes

Comm       : 4
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:H137       R:R:V179            100           4.15            Yes             No
           2       R:R:H137       R:R:Y133            100           7.62            Yes            Yes
           3       R:R:V179       R:R:Y133            100          17.66             No            Yes

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:I5       R:R:L354            100           8.56             No             No
           2         L:L:I5       R:R:L358            100           7.14             No             No
           3       R:R:L354       R:R:L358            100           5.54             No             No

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:Q167       R:R:W219            100          13.14             No            Yes
           2       R:R:Q167       R:R:W250            100          10.95             No             No
           3       R:R:W219       R:R:W250            100          21.56            Yes             No

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F347       R:R:N346            100          10.87             No             No
           2       R:R:F347       R:R:V290            100           3.93             No             No
           3       R:R:N346       R:R:V290            100           13.3             No             No

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F300       R:R:I304            100           8.79            Yes             No
           2       R:R:F300       R:R:T331            100           5.19            Yes             No
           3       R:R:I304       R:R:T331            100           4.56             No             No

