Comm       : 1
Links      : 15
Nodes      : 11
Hubs       : 7
HLinks     : 14
L/N Ratio  : 1.36364
H/N Ratio  : 0.636364
HL/N Ratio : 0.933333
HL/L Ratio : 0.933333
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1       R:R:E261            100          11.79            Yes             No
           2         L:L:?1       R:R:F157            100          20.12            Yes            Yes
           3         L:L:?1       R:R:F241            100           6.19            Yes            Yes
           4         L:L:?1       R:R:W238            100          10.13            Yes            Yes
           5       R:R:E261       R:R:F157            100           9.33             No            Yes
           6       R:R:E261       R:R:F158            100           8.16             No            Yes
           7       R:R:F146       R:R:F165            100           8.57             No             No
           8       R:R:F146       R:R:P140            100           4.33             No            Yes
           9       R:R:F157       R:R:F158            100          18.22            Yes            Yes
          10       R:R:F157       R:R:F161            100           9.65            Yes            Yes
          11       R:R:F157        R:R:M82            100           6.22            Yes             No
          12       R:R:F161        R:R:M82            100           6.22            Yes             No
          13       R:R:F161       R:R:P140            100          10.11            Yes            Yes
          14       R:R:F165       R:R:P140            100          11.56             No            Yes
          15       R:R:F241       R:R:W238            100           6.01            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:D51        R:R:N22            100          13.46            Yes             No
           2        R:R:D51       R:R:P276            100           3.22            Yes            Yes
           3        R:R:N22       R:R:P276            100           9.77             No            Yes

Comm       : 3
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E285        R:R:L32            100           3.98             No            Yes
           2       R:R:E285        R:R:N36            100           5.26             No             No
           3        R:R:L32        R:R:N36            100           4.12            Yes             No

Comm       : 4
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L129        R:R:N46            100           4.12             No            Yes
           2       R:R:L129       R:R:W130            100           3.42             No            Yes
           3        R:R:N46       R:R:W130            100           9.04            Yes            Yes

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F181       R:R:T100            100           9.08            Yes             No
           2       R:R:F181       R:R:Y185            100           8.25            Yes            Yes
           3       R:R:T100       R:R:Y185            100           8.74             No            Yes

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D187       R:R:K108            100           4.15             No             No
           2       R:R:D187       R:R:Y104            100          10.34             No            Yes
           3       R:R:K108       R:R:Y104            100          15.53             No            Yes

