Comm       : 1
Links      : 46
Nodes      : 31
Hubs       : 13
HLinks     : 37
L/N Ratio  : 1.48387
H/N Ratio  : 0.419355
HL/N Ratio : 0.804348
HL/L Ratio : 0.804348
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        L:L:L10        L:L:L11            100           2.77            Yes             No
           2        L:L:L10       R:R:F275            100           7.31            Yes            Yes
           3        L:L:L10       R:R:R285            100           4.86            Yes            Yes
           4        L:L:L11       R:R:F275            100           4.87             No            Yes
           5        R:R:C88       R:R:F115            100           8.38            Yes             No
           6        R:R:C88        R:R:Q92            100            6.1            Yes            Yes
           7        R:R:C88       R:R:Y293            100           5.38            Yes            Yes
           8        R:R:C88        R:R:Y84            100           5.38            Yes            Yes
           9        R:R:D81        R:R:N51            100           6.73            Yes             No
          10        R:R:D81       R:R:P300            100           3.22            Yes             No
          11        R:R:D81       R:R:S296            100          10.31            Yes             No
          12       R:R:F115        R:R:Y84            100           6.19             No            Yes
          13       R:R:F275       R:R:P276            100           4.33            Yes            Yes
          14       R:R:F275       R:R:S281            100           6.61            Yes             No
          15       R:R:F275       R:R:W269            100           4.01            Yes             No
          16        R:R:F44        R:R:I89            100           8.79             No            Yes
          17        R:R:F44        R:R:P90            100          10.11             No             No
          18       R:R:H263       R:R:H267            100          19.11             No             No
          19       R:R:H263       R:R:R285            100           3.39             No            Yes
          20       R:R:H267       R:R:R285            100           6.77             No            Yes
          21       R:R:H289        R:R:Q92            100           4.95            Yes            Yes
          22       R:R:H289       R:R:R285            100           15.8            Yes            Yes
          23       R:R:H289       R:R:Y293            100           3.27            Yes            Yes
          24       R:R:H289        R:R:Y96            100           8.71            Yes             No
          25        R:R:I89        R:R:L85            100           2.85            Yes             No
          26        R:R:I89        R:R:P90            100           5.08            Yes             No
          27        R:R:I89       R:R:Y293            100          21.76            Yes            Yes
          28        R:R:L82        R:R:L86            100            8.3             No             No
          29        R:R:L82        R:R:N51            100           5.49             No             No
          30        R:R:L82        R:R:V48              0           1.49             No             No
          31        R:R:L85       R:R:S296            100           9.01             No             No
          32        R:R:L85        R:R:Y84            100           3.52             No            Yes
          33        R:R:L86        R:R:V48              0           1.49             No             No
          34       R:R:N295       R:R:S259            100           8.94             No             No
          35       R:R:N295       R:R:W260            100          16.95             No            Yes
          36        R:R:N51       R:R:P300            100           6.52             No             No
          37       R:R:P276       R:R:S281            100           5.34            Yes             No
          38       R:R:P276       R:R:T278            100           5.25            Yes            Yes
          39       R:R:P276       R:R:W269            100           4.05            Yes             No
          40        R:R:Q92       R:R:Y293            100           7.89            Yes            Yes
          41       R:R:R285        R:R:Y96            100           3.09            Yes             No
          42       R:R:S259       R:R:W260            100           8.65             No            Yes
          43       R:R:S281       R:R:T278            100            4.8             No            Yes
          44       R:R:S296        R:R:Y84            100           3.82             No            Yes
          45       R:R:W260        R:R:Y84            100           4.82            Yes            Yes
          46       R:R:Y293        R:R:Y84            100           2.98            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 7
Nodes      : 6
Hubs       : 3
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.16667
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.857143
HL/L Ratio : 0.857143
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I216       R:R:S130            100          10.84             No             No
           2       R:R:I216       R:R:Y220            100           3.63             No            Yes
           3       R:R:M129       R:R:R133            100           9.93            Yes             No
           4       R:R:M129       R:R:Y303            100           4.79            Yes            Yes
           5       R:R:R133       R:R:Y220            100            7.2             No            Yes
           6       R:R:R133       R:R:Y303            100           8.23             No            Yes
           7       R:R:S130       R:R:Y220            100           3.82             No            Yes

Comm       : 3
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 4
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.8
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C108       R:R:C187            100           7.28            Yes            Yes
           2       R:R:C108       R:R:W101            100           5.22            Yes            Yes
           3       R:R:C187       R:R:H112            100           4.42            Yes            Yes
           4       R:R:C187       R:R:Q174            100           3.05            Yes             No
           5       R:R:C187       R:R:W101            100          18.28            Yes            Yes
           6       R:R:H112       R:R:Q174            100          17.31            Yes             No

Comm       : 4
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:E32        R:R:F34            100            3.5             No             No
           2        R:R:E32        R:R:N33            100           6.57             No             No
           3        R:R:F34        R:R:N33            100           8.46             No             No

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F310        R:R:L58            100           4.87            Yes            Yes
           2       R:R:F310        R:R:V54            100           3.93            Yes             No
           3        R:R:L58        R:R:V54            100           2.98            Yes             No

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D132       R:R:R147            100          11.91            Yes             No
           2       R:R:D132        R:R:T69            100           8.67            Yes             No
           3       R:R:R147        R:R:T69            100          16.82             No             No

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:N76       R:R:V121            100           2.96            Yes            Yes
           2        R:R:N76       R:R:W160            100           9.04            Yes             No
           3       R:R:V121       R:R:W160            100          15.94            Yes             No

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        L:L:P13       R:R:F177            100           5.78             No            Yes
           2        L:L:P13       R:R:Q190            100           3.16             No             No
           3       R:R:F177       R:R:Q190            100          10.54            Yes             No

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F186       R:R:P179            100           5.78            Yes             No
           2       R:R:F186       R:R:Q184            100          10.54            Yes             No
           3       R:R:P179       R:R:Q184            100            7.9             No             No

Comm       : 10
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D193       R:R:H196            100          21.43             No             No
           2       R:R:D193       R:R:R195            100           8.34             No             No
           3       R:R:H196       R:R:R195            100           9.03             No             No

Comm       : 11
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E271       R:R:F272            100           4.66            Yes             No
           2       R:R:E271       R:R:K198            100            8.1            Yes             No
           3       R:R:F272       R:R:K198            100           9.93             No             No

Comm       : 12
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F207       R:R:L211            100           3.65             No             No
           2       R:R:F207       R:R:V206            100           3.93             No             No
           3       R:R:L211       R:R:V206            100           2.98             No             No

Comm       : 13
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F205       R:R:H264            100          10.18             No             No
           2       R:R:F205       R:R:Y209            100           5.16             No            Yes
           3       R:R:H264       R:R:Y209            100            9.8             No            Yes

Comm       : 14
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:K242       R:R:L231            100           5.64            Yes             No
           2       R:R:K242       R:R:S238            100           6.12            Yes             No
           3       R:R:L231       R:R:S238            100           6.01             No             No

