Comm       : 1
Links      : 22
Nodes      : 15
Hubs       : 11
HLinks     : 21
L/N Ratio  : 1.46667
H/N Ratio  : 0.733333
HL/N Ratio : 0.954545
HL/L Ratio : 0.954545
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1       R:R:D106            100           8.61            Yes             No
           2         L:L:?1       R:R:F110            100          17.67            Yes            Yes
           3         L:L:?1       R:R:R201            100           8.81            Yes            Yes
           4         L:L:?1       R:R:R205            100          16.52            Yes            Yes
           5       R:R:C176        R:R:C98            100           5.46            Yes             No
           6       R:R:C176       R:R:F102            100           5.59            Yes            Yes
           7       R:R:C176       R:R:T166            100           8.45            Yes             No
           8       R:R:C176        R:R:W91            100           9.14            Yes            Yes
           9        R:R:C98       R:R:T166            100           5.07             No             No
          10        R:R:C98        R:R:W91            100           7.84             No            Yes
          11       R:R:D106       R:R:F110            100           9.55             No            Yes
          12       R:R:F102        R:R:F81            100           6.43            Yes            Yes
          13       R:R:F102        R:R:R84            100           7.48            Yes             No
          14       R:R:F102       R:R:V164            100           5.24            Yes            Yes
          15       R:R:F178       R:R:R201            100          10.69            Yes            Yes
          16       R:R:F178       R:R:V160            100           5.24            Yes            Yes
          17       R:R:F178       R:R:V164            100           5.24            Yes            Yes
          18        R:R:F81        R:R:R84            100           4.28            Yes             No
          19       R:R:R201       R:R:R205            100            3.2            Yes            Yes
          20       R:R:R201       R:R:V160            100           3.92            Yes            Yes
          21        R:R:R84        R:R:W91            100              8             No            Yes
          22       R:R:V160       R:R:V164            100           3.21            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 13
Nodes      : 10
Hubs       : 7
HLinks     : 13
L/N Ratio  : 1.3
H/N Ratio  : 0.7
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:D71        R:R:L67            100           4.07            Yes            Yes
           2        R:R:D71       R:R:N297            100           6.73            Yes            Yes
           3       R:R:F308       R:R:V302            100           7.87            Yes             No
           4       R:R:F308        R:R:Y64            100           5.16            Yes            Yes
           5       R:R:I116        R:R:L67            100           4.28             No            Yes
           6       R:R:I116       R:R:N297            100           5.66             No            Yes
           7       R:R:I116       R:R:Y301            100          10.88             No            Yes
           8       R:R:I119       R:R:R123            100           7.52             No            Yes
           9       R:R:I119       R:R:Y301            100           6.04             No            Yes
          10        R:R:L67       R:R:N297            100           4.12            Yes            Yes
          11       R:R:R123       R:R:Y301            100           6.17            Yes            Yes
          12       R:R:R123        R:R:Y64            100           4.12            Yes            Yes
          13       R:R:V302        R:R:Y64            100           3.79             No            Yes

Comm       : 3
Links      : 7
Nodes      : 6
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.16667
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.714286
HL/L Ratio : 0.714286
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I228       R:R:I234            100           8.83             No             No
           2       R:R:I228       R:R:P239            100           3.39             No            Yes
           3       R:R:I234       R:R:P239            100          10.16             No            Yes
           4       R:R:M304       R:R:R238            100           3.72             No            Yes
           5       R:R:M304       R:R:V242            100           4.56             No             No
           6       R:R:P239       R:R:R238              0           2.88            Yes            Yes
           7       R:R:R238       R:R:V242            100           3.92            Yes             No

Comm       : 4
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.4
HL/N Ratio : 0.833333
HL/L Ratio : 0.833333
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F206       R:R:F210            100           3.22             No            Yes
           2       R:R:F206       R:R:Q258            100           4.68             No            Yes
           3       R:R:F210       R:R:F251            100           4.29            Yes             No
           4       R:R:F210       R:R:Q258            100           9.37            Yes            Yes
           5       R:R:F210       R:R:S255            100           6.61            Yes             No
           6       R:R:F251       R:R:S255            100          13.21             No             No

Comm       : 5
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 1
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.25
HL/N Ratio : 0.6
HL/L Ratio : 0.6
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C126       R:R:D122            100           3.11             No             No
           2       R:R:C126       R:R:R137            100           6.96             No            Yes
           3       R:R:C126       R:R:T133            100          10.14             No             No
           4       R:R:D122       R:R:R137            100           13.1             No            Yes
           5       R:R:R137       R:R:T133            100          10.35            Yes             No

Comm       : 6
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 1
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.25
HL/N Ratio : 0.6
HL/L Ratio : 0.6
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:A225       R:R:L240              0           1.58             No             No
           2       R:R:A225       R:R:L243              0           1.58             No            Yes
           3       R:R:L240       R:R:L243            100           5.54             No            Yes
           4       R:R:L240       R:R:S244              0              3             No             No
           5       R:R:L243       R:R:S244              0              3            Yes             No

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C295       R:R:F292            100           5.59            Yes             No
           2       R:R:C295        R:R:T36            100           8.45            Yes            Yes
           3       R:R:F292        R:R:T36            100           6.49             No            Yes

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:A315        R:R:R54            100           4.15             No            Yes
           2       R:R:A315        R:R:W49            100           3.89             No            Yes
           3        R:R:R54        R:R:W49            100          14.99            Yes            Yes

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C124       R:R:L128            100           3.17             No            Yes
           2       R:R:C124       R:R:L223            100           3.17             No            Yes
           3       R:R:L128       R:R:L223            100           4.15            Yes            Yes

