Comm       : 1
Links      : 14
Nodes      : 9
Hubs       : 6
HLinks     : 13
L/N Ratio  : 1.55556
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 0.928571
HL/L Ratio : 0.928571
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D813       R:R:N816            100          16.16             No             No
           2       R:R:D813       R:R:W819            100            6.7             No            Yes
           3       R:R:H820       R:R:P578            100           3.05            Yes             No
           4       R:R:H820       R:R:S570            100           6.97            Yes            Yes
           5       R:R:H820       R:R:S574            100           5.58            Yes            Yes
           6       R:R:H820       R:R:T810            100           8.21            Yes            Yes
           7       R:R:H820       R:R:V577            100           4.15            Yes            Yes
           8       R:R:N816       R:R:W819            100          14.69             No            Yes
           9       R:R:P578       R:R:V577            100           3.53             No            Yes
          10       R:R:S570       R:R:S574            100           4.89            Yes            Yes
          11       R:R:S570       R:R:T810            100            4.8            Yes            Yes
          12       R:R:S574       R:R:T810            100            4.8            Yes            Yes
          13       R:R:S574       R:R:V577            100           3.23            Yes            Yes
          14       R:R:T810       R:R:W819            100           2.43            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 6
Nodes      : 4
Hubs       : 3
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.5
H/N Ratio  : 0.75
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F703       R:R:N629            100           3.62             No            Yes
           2       R:R:F703       R:R:W674            100              2             No            Yes
           3       R:R:F703       R:R:Y707            100           4.13             No            Yes
           4       R:R:N629       R:R:W674            100          20.34            Yes            Yes
           5       R:R:N629       R:R:Y707            100           5.81            Yes            Yes
           6       R:R:W674       R:R:Y707            100           9.65            Yes            Yes

Comm       : 3
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:K586       R:R:T567            100           6.01             No             No
           2       R:R:K586       R:R:Y590            100           7.17             No            Yes
           3       R:R:T567       R:R:Y590            100          12.48             No            Yes

Comm       : 4
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F823       R:R:N827            100          19.33            Yes             No
           2       R:R:F823       R:R:W804            100              2            Yes            Yes
           3       R:R:N827       R:R:W804            100           7.91             No            Yes

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:G831       R:R:L600            100           3.42             No            Yes
           2       R:R:G831       R:R:L634            100           1.71             No            Yes
           3       R:R:L600       R:R:L634            100           4.15            Yes            Yes

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F610       R:R:I606            100           2.51            Yes             No
           2       R:R:F610       R:R:L849            100           3.65            Yes             No
           3       R:R:I606       R:R:L849            100           4.28             No             No

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:M627       R:R:R623            100           3.72            Yes             No
           2       R:R:M627       R:R:R624            100           3.72            Yes            Yes
           3       R:R:R623       R:R:R624            100            3.2             No            Yes

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:H621       R:R:M699            100           2.63             No             No
           2       R:R:H621       R:R:Q695            100          12.36             No             No
           3       R:R:M699       R:R:Q695            100           4.08             No             No

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F662       R:R:I718            100           5.02            Yes             No
           2       R:R:F662       R:R:Y727            100           2.06            Yes            Yes
           3       R:R:I718       R:R:Y727            100          10.88             No            Yes

Comm       : 10
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D731       R:R:R729            100           3.57             No             No
           2       R:R:D731       R:R:V732            100           5.84             No             No
           3       R:R:R729       R:R:V732            100           3.92             No             No

