Comm       : 1
Links      : 12
Nodes      : 9
Hubs       : 2
HLinks     : 7
L/N Ratio  : 1.33333
H/N Ratio  : 0.222222
HL/N Ratio : 0.583333
HL/L Ratio : 0.583333
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1       R:R:F230            100           5.07            Yes             No
           2         L:L:?1       R:R:K197            100           6.85            Yes             No
           3         L:L:?1       R:R:L201            100           6.72            Yes             No
           4         L:L:?1       R:R:M233            100           3.92            Yes             No
           5         L:L:?1       R:R:T298            100           9.21            Yes             No
           6       R:R:F230       R:R:Q234            100            8.2             No             No
           7       R:R:F230       R:R:T298            100           5.19             No             No
           8       R:R:I309       R:R:Q234            100           8.23             No             No
           9       R:R:I309       R:R:W284            100          10.57             No            Yes
          10       R:R:K197       R:R:L201            100           5.64             No             No
          11       R:R:K197       R:R:M233            100            7.2             No             No
          12       R:R:Q234       R:R:W284            100           5.48             No            Yes

Comm       : 2
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.4
HL/N Ratio : 0.833333
HL/L Ratio : 0.833333
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F324       R:R:I328            100           8.79            Yes             No
           2       R:R:F324       R:R:I357            100           3.77            Yes            Yes
           3       R:R:F324       R:R:T353            100           3.89            Yes             No
           4       R:R:F324       R:R:T362            100          10.38            Yes             No
           5       R:R:I328       R:R:T353            100           4.56             No             No
           6       R:R:I357       R:R:T362            100           4.56            Yes             No

Comm       : 3
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L166       R:R:L172            100           4.15            Yes             No
           2       R:R:L166       R:R:L181            100            8.3            Yes             No
           3       R:R:L166       R:R:N177            100           9.61            Yes            Yes
           4       R:R:L172       R:R:N177            100           5.49             No            Yes
           5       R:R:L181       R:R:N177            100           4.12             No            Yes

Comm       : 4
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:N182       R:R:W243            100          18.08             No            Yes
           2       R:R:N182       R:R:W274            100           6.78             No            Yes
           3       R:R:S186       R:R:W243            100           6.18             No            Yes
           4       R:R:S186       R:R:W274            100           3.71             No            Yes
           5       R:R:W243       R:R:W274            100          23.43            Yes            Yes

Comm       : 5
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 4
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.8
HL/L Ratio : 0.8
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D293       R:R:R227            100          11.91             No             No
           2       R:R:D293       R:R:W297            100           5.58             No            Yes
           3       R:R:D293       R:R:Y289            100          14.94             No            Yes
           4       R:R:R227       R:R:W297            100          24.99             No            Yes
           5       R:R:W297       R:R:Y289            100           4.82            Yes            Yes

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E364       R:R:I317            100           5.47             No            Yes
           2       R:R:E364       R:R:Y241            100          12.35             No            Yes
           3       R:R:I317       R:R:Y241            100           4.84            Yes            Yes

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:H212       R:R:Q210            100          14.84             No             No
           2       R:R:H212       R:R:Q213            100           8.65             No             No
           3       R:R:Q210       R:R:Q213            100            6.4             No             No

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:V287       R:R:Y291              0           2.52             No             No
           2       R:R:V287       R:R:Y305              0           2.52             No            Yes
           3       R:R:Y291       R:R:Y305            100          10.92             No            Yes

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E387       R:R:F367            100           5.83             No             No
           2       R:R:E387       R:R:K383            100           4.05             No            Yes
           3       R:R:F367       R:R:K383            100            6.2             No            Yes

