Comm       : 1
Links      : 10
Nodes      : 8
Hubs       : 3
HLinks     : 8
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.375
HL/N Ratio : 0.8
HL/L Ratio : 0.8
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F240       R:R:H285            100          10.18            Yes             No
           2       R:R:F240       R:R:I117            100           6.28            Yes             No
           3       R:R:F240       R:R:W244            100          11.02            Yes            Yes
           4       R:R:H285       R:R:W244            100           7.41             No            Yes
           5       R:R:I117       R:R:P203            100           6.77             No             No
           6       R:R:I117       R:R:T121            100           3.04             No            Yes
           7       R:R:I125       R:R:I206            100           2.94             No             No
           8       R:R:I125       R:R:T121            100           3.04             No            Yes
           9       R:R:I206       R:R:T121            100           3.04             No            Yes
          10       R:R:P203       R:R:T121            100            3.5             No            Yes

Comm       : 2
Links      : 9
Nodes      : 7
Hubs       : 2
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.28571
H/N Ratio  : 0.285714
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D126        R:R:V65            100           2.92             No             No
           2       R:R:D126        R:R:Y69            100           5.75             No            Yes
           3       R:R:F119        R:R:N72            100          18.12            Yes             No
           4       R:R:F119       R:R:S150            100           5.28            Yes             No
           5       R:R:F119       R:R:W154            100          13.03            Yes             No
           6       R:R:F119        R:R:Y69              0           2.06            Yes            Yes
           7        R:R:N72       R:R:S150            100           8.94             No             No
           8        R:R:N72       R:R:W154            100           7.91             No             No
           9        R:R:V65        R:R:Y69            100           6.31             No            Yes

Comm       : 3
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.4
HL/N Ratio : 0.833333
HL/L Ratio : 0.833333
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:F86       R:R:M101            100           6.22            Yes             No
           2        R:R:F86       R:R:T105            100          27.24            Yes             No
           3        R:R:F86        R:R:W87            100          27.06            Yes             No
           4        R:R:F86        R:R:Y90            100          20.63            Yes            Yes
           5       R:R:M101        R:R:Y90            100           8.38             No            Yes
           6       R:R:T105        R:R:W87            100           3.64             No             No

Comm       : 4
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I131       R:R:I214            100           7.36             No            Yes
           2       R:R:I131       R:R:L218            100           2.85             No            Yes
           3       R:R:I214       R:R:I230            100           5.89            Yes             No
           4       R:R:I214       R:R:L218            100           2.85            Yes            Yes
           5       R:R:I230       R:R:L218            100           4.28             No            Yes

Comm       : 5
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:R213       R:R:V132            100           3.92            Yes             No
           2       R:R:R213       R:R:Y128            100           5.14            Yes            Yes
           3       R:R:R213       R:R:Y209            100          11.32            Yes             No
           4       R:R:V132       R:R:Y128            100          10.09             No            Yes
           5       R:R:Y128       R:R:Y209            100           8.94            Yes             No

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:F42        R:R:L84            100           7.31             No            Yes
           2        R:R:F42        R:R:P85            100           5.78             No             No
           3        R:R:L84        R:R:P85            100           6.57            Yes             No

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:P188       R:R:W187            100           4.05             No            Yes
           2       R:R:P188       R:R:Y179            100           8.34             No            Yes
           3       R:R:W187       R:R:Y179            100          10.61            Yes            Yes

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F262       R:R:L253            100           3.65            Yes             No
           2       R:R:F262       R:R:M267            100           9.95            Yes            Yes
           3       R:R:L253       R:R:M267            100           8.48             No            Yes

