Comm       : 1
Links      : 33
Nodes      : 21
Hubs       : 12
HLinks     : 31
L/N Ratio  : 1.57143
H/N Ratio  : 0.571429
HL/N Ratio : 0.939394
HL/L Ratio : 0.939394
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1       R:R:D117            100          20.97            Yes            Yes
           2         L:L:?1       R:R:F308            100           6.93            Yes            Yes
           3         L:L:?1       R:R:F309            100           5.94            Yes            Yes
           4         L:L:?1       R:R:N332            100          11.17            Yes             No
           5         L:L:?1       R:R:V121            100           9.69            Yes             No
           6         L:L:?1       R:R:W113            100           6.48            Yes            Yes
           7       R:R:C110       R:R:C196            100           7.28             No             No
           8       R:R:C110       R:R:W103            100           5.22             No            Yes
           9       R:R:C196       R:R:W103            100           7.84             No            Yes
          10       R:R:C196       R:R:W113            100           3.92             No            Yes
          11       R:R:D117       R:R:V121            100           4.38            Yes             No
          12       R:R:D117        R:R:V90            100          11.69            Yes             No
          13       R:R:D117       R:R:Y336            100          10.34            Yes            Yes
          14       R:R:F213       R:R:F301            100           5.36            Yes            Yes
          15       R:R:F213       R:R:F309            100          20.36            Yes            Yes
          16       R:R:F213       R:R:L217            100           7.31            Yes             No
          17       R:R:F301       R:R:L217            100           4.87            Yes             No
          18       R:R:F308       R:R:F309            100          11.79            Yes            Yes
          19       R:R:F308       R:R:N332            100          16.92            Yes             No
          20       R:R:F308       R:R:W305            100           7.02            Yes            Yes
          21       R:R:F309       R:R:W305            100           8.02            Yes            Yes
          22       R:R:L105       R:R:P104            100           3.28            Yes             No
          23       R:R:L105       R:R:W103            100           5.69            Yes            Yes
          24       R:R:N332       R:R:Y336            100           5.81             No            Yes
          25       R:R:P104       R:R:W103            100           6.76             No            Yes
          26        R:R:P92        R:R:V48            100           3.53             No             No
          27        R:R:P92        R:R:V91            100           3.53             No            Yes
          28       R:R:V121       R:R:W305            100           8.58             No            Yes
          29        R:R:V48        R:R:V91            100           3.21             No            Yes
          30        R:R:V90       R:R:W113            100            4.9             No            Yes
          31        R:R:V90       R:R:Y336            100           5.05             No            Yes
          32        R:R:V91       R:R:Y336            100           3.79            Yes            Yes
          33       R:R:W103       R:R:W113            100          10.31            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 10
Nodes      : 6
Hubs       : 4
HLinks     : 9
L/N Ratio  : 1.66667
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 0.9
HL/L Ratio : 0.9
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D351       R:R:F352            100           5.97             No            Yes
           2       R:R:D351        R:R:L68            100           5.43             No            Yes
           3       R:R:D351       R:R:S349            100           7.36             No             No
           4       R:R:F352        R:R:I62            100           3.77            Yes            Yes
           5       R:R:F352        R:R:L68            100           6.09            Yes            Yes
           6       R:R:F352        R:R:N73            100           6.04            Yes            Yes
           7       R:R:F352       R:R:S349            100           6.61            Yes             No
           8        R:R:I62        R:R:L68            100           4.28            Yes            Yes
           9        R:R:I62        R:R:N73            100            8.5            Yes            Yes
          10        R:R:L68        R:R:N73            100           4.12            Yes            Yes

Comm       : 3
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 3
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.75
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:D83        R:R:L79            100           5.43            Yes            Yes
           2        R:R:D83       R:R:N342            100           8.08            Yes            Yes
           3       R:R:L128        R:R:L79            100           5.54             No            Yes
           4       R:R:L128       R:R:N342            100           5.49             No            Yes
           5        R:R:L79       R:R:N342            100           5.49            Yes            Yes

Comm       : 4
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:A95        R:R:L44            100           3.15             No             No
           2        R:R:A95       R:R:W333            100           9.08             No            Yes
           3        R:R:L44       R:R:W333            100           3.42             No            Yes

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:A123       R:R:S165            100           3.42             No             No
           2       R:R:A123       R:R:W162            100           7.78             No            Yes
           3       R:R:S165       R:R:W162            100           3.71             No            Yes

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F170       R:R:I173            100           7.54             No             No
           2       R:R:F170       R:R:S115            100           5.28             No             No
           3       R:R:I173       R:R:S115            100           4.64             No             No

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L206       R:R:L317            100           4.15             No             No
           2       R:R:L206       R:R:V313              0           2.98             No            Yes
           3       R:R:L317       R:R:V313              0           2.98             No            Yes

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E241       R:R:R240            100          13.96             No             No
           2       R:R:E241       R:R:R244            100          10.47             No             No
           3       R:R:R240       R:R:R244            100           5.33             No             No

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:G318       R:R:G319              0           2.11             No             No
           2       R:R:G318       R:R:L322              0           1.71             No             No
           3       R:R:G319       R:R:L322              0           1.71             No             No

