Comm       : 1
Links      : 22
Nodes      : 16
Hubs       : 11
HLinks     : 21
L/N Ratio  : 1.375
H/N Ratio  : 0.6875
HL/N Ratio : 0.954545
HL/L Ratio : 0.954545
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F188       R:R:F242            100           4.29            Yes            Yes
           2       R:R:F188       R:R:Y241            100           5.16            Yes            Yes
           3       R:R:F188       R:R:Y271            100          11.35            Yes            Yes
           4       R:R:F242       R:R:I246            100           8.79            Yes             No
           5       R:R:F242       R:R:L185            100           3.65            Yes            Yes
           6       R:R:H275        R:R:R55            100           9.03            Yes            Yes
           7       R:R:H275       R:R:Y241            100           8.71            Yes            Yes
           8       R:R:H275       R:R:Y271            100           4.36            Yes            Yes
           9        R:R:H93       R:R:P136            100            6.1            Yes             No
          10        R:R:H93        R:R:W97            100          15.87            Yes            Yes
          11       R:R:I246       R:R:L185            100           5.71             No            Yes
          12       R:R:N184        R:R:N92            100           4.09             No             No
          13       R:R:N184        R:R:N96            100           5.45             No            Yes
          14        R:R:N92        R:R:N96            100           8.17             No            Yes
          15        R:R:N96       R:R:P187            100           3.26            Yes            Yes
          16        R:R:N96       R:R:Y271            100           6.98            Yes            Yes
          17       R:R:P136        R:R:W97            100          16.21             No            Yes
          18       R:R:P187       R:R:V186            100           3.53            Yes             No
          19       R:R:P187        R:R:W97            100          13.51            Yes            Yes
          20        R:R:R55       R:R:Y271            100            7.2            Yes            Yes
          21       R:R:V186        R:R:W97            100           3.68             No            Yes
          22       R:R:Y241       R:R:Y271            100           13.9            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 7
Nodes      : 6
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.16667
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.714286
HL/L Ratio : 0.714286
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:H205       R:R:K208            100           3.93             No             No
           2       R:R:H205       R:R:M209            100          11.82             No            Yes
           3       R:R:K208       R:R:M209            100           4.32             No            Yes
           4       R:R:K214       R:R:M221            100            7.2             No            Yes
           5       R:R:K214       R:R:S220            100           6.12             No             No
           6       R:R:M209       R:R:M221            100           5.78            Yes            Yes
           7       R:R:M221       R:R:S220            100           3.07            Yes             No

Comm       : 3
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.25
HL/N Ratio : 0.4
HL/L Ratio : 0.4
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:F17        R:R:N21            100           9.67            Yes             No
           2        R:R:F17        R:R:W60            100           6.01            Yes             No
           3        R:R:N21        R:R:V56            100           4.43             No             No
           4        R:R:N21        R:R:W60            100           3.39             No             No
           5        R:R:V56        R:R:W60            100            4.9             No             No

Comm       : 4
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:E70         R:R:F9            100           9.33             No             No
           2        R:R:E70        R:R:W66            100           3.27             No            Yes
           3         R:R:F9        R:R:W66            100           4.01             No            Yes

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:G20        R:R:I19            100           3.53             No            Yes
           2        R:R:G20       R:R:S273            100           3.71             No             No
           3        R:R:I19       R:R:S273            100            3.1            Yes             No

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:F26       R:R:T289            100           5.19             No             No
           2        R:R:F26        R:R:V30            100           6.55             No             No
           3       R:R:T289        R:R:V30            100           3.17             No             No

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 3
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 1
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:D45        R:R:E34            100            3.9            Yes            Yes
           2        R:R:D45        R:R:I41            100            8.4            Yes            Yes
           3        R:R:E34        R:R:I41            100           6.83            Yes            Yes

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L133        R:R:L98            100           6.92            Yes            Yes
           2       R:R:L133       R:R:S101            100              3            Yes             No
           3        R:R:L98       R:R:S101            100            4.5            Yes             No

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:K156        R:R:N76            100            5.6            Yes             No
           2       R:R:K156        R:R:R81            100          18.56            Yes            Yes
           3        R:R:N76        R:R:R81            100           6.03             No            Yes

Comm       : 10
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:I82       R:R:N148            100           4.25             No            Yes
           2        R:R:I82        R:R:N86            100           4.25             No             No
           3       R:R:N148        R:R:N86            100          12.26            Yes             No

Comm       : 11
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:N176       R:R:S175            100           7.45            Yes             No
           2       R:R:N176        R:R:Y85            100            9.3            Yes             No
           3       R:R:S175        R:R:Y85            100           6.36             No             No

Comm       : 12
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F195       R:R:S103            100           7.93            Yes             No
           2       R:R:F195       R:R:S194            100           3.96            Yes            Yes
           3       R:R:S103       R:R:S194            100           3.26             No            Yes

Comm       : 13
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:A111       R:R:F113            100           4.16             No             No
           2       R:R:A111       R:R:S201            100           3.42             No             No
           3       R:R:F113       R:R:S201            100           5.28             No             No

