Comm       : 1
Links      : 11
Nodes      : 9
Hubs       : 3
HLinks     : 7
L/N Ratio  : 1.22222
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.636364
HL/L Ratio : 0.636364
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F307       R:R:R310            100           4.28            Yes            Yes
           2       R:R:F307        R:R:V61            100          10.49            Yes             No
           3       R:R:F307       R:R:Y300            100           3.09            Yes             No
           4        R:R:F75       R:R:I130            100           3.77            Yes             No
           5        R:R:F75       R:R:R134            100           3.21            Yes             No
           6        R:R:F75       R:R:Y300            100          13.41            Yes             No
           7       R:R:I130       R:R:R134            100           3.76             No             No
           8       R:R:L311        R:R:L57            100           4.15             No             No
           9       R:R:L311        R:R:V61            100           2.98             No             No
          10        R:R:L57        R:R:V61            100           2.98             No             No
          11       R:R:R310       R:R:Y300            100            7.2            Yes             No

Comm       : 2
Links      : 10
Nodes      : 8
Hubs       : 5
HLinks     : 9
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.625
HL/N Ratio : 0.9
HL/L Ratio : 0.9
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F251       R:R:I124            100           3.77            Yes             No
           2       R:R:F251       R:R:L218            100           2.44            Yes             No
           3       R:R:F251       R:R:W255            100           4.01            Yes            Yes
           4       R:R:I124       R:R:W255            100          10.57             No            Yes
           5       R:R:L218       R:R:S131            100              3             No             No
           6       R:R:L218       R:R:Y222            100           8.21             No            Yes
           7       R:R:Q259       R:R:W255            100           4.38            Yes            Yes
           8       R:R:Q259       R:R:Y258            100           5.64            Yes            Yes
           9       R:R:S131       R:R:Y222            100           7.63             No            Yes
          10       R:R:W255       R:R:Y258            100           3.86            Yes            Yes

Comm       : 3
Links      : 8
Nodes      : 6
Hubs       : 3
HLinks     : 7
L/N Ratio  : 1.33333
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.875
HL/L Ratio : 0.875
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:A40        R:R:F44            100           2.77             No            Yes
           2        R:R:A40       R:R:S283            100           3.42             No             No
           3        R:R:F44        R:R:L89            100           2.44            Yes            Yes
           4        R:R:F44       R:R:S283            100           2.64            Yes             No
           5        R:R:F44       R:R:V286            100           3.93            Yes             No
           6        R:R:F44       R:R:Y290            100           6.19            Yes            Yes
           7        R:R:L89       R:R:Y290            100          10.55            Yes            Yes
           8       R:R:V286       R:R:Y290            100           2.52             No            Yes

Comm       : 4
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 1
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.25
HL/N Ratio : 0.6
HL/L Ratio : 0.6
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F254       R:R:I291            100           6.28            Yes             No
           2       R:R:F254       R:R:I295            100           5.02            Yes             No
           3       R:R:F254       R:R:S250            100           3.96            Yes             No
           4       R:R:I291       R:R:I295            100           7.36             No             No
           5       R:R:I295       R:R:S250            100            3.1             No             No

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F275       R:R:K279            100           3.72            Yes             No
           2       R:R:F275       R:R:M265            100           2.49            Yes            Yes
           3       R:R:K279       R:R:M265            100           2.88             No            Yes

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:D82        R:R:L78            100           4.07            Yes            Yes
           2        R:R:D82       R:R:S123            100           4.42            Yes             No
           3        R:R:L78       R:R:S123            100              3            Yes             No

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C144       R:R:L137            100           3.17            Yes             No
           2       R:R:C144       R:R:R148            100           4.18            Yes             No
           3       R:R:L137       R:R:R148            100           6.07             No             No

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C109       R:R:C188            100           7.28             No             No
           2       R:R:C109       R:R:W102            100           9.14             No            Yes
           3       R:R:C188       R:R:W102            100           9.14             No            Yes

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:R198       R:R:Y174            100           8.23             No             No
           2       R:R:R198       R:R:Y192            100           4.12             No            Yes
           3       R:R:Y174       R:R:Y192            100           5.96             No            Yes

