Comm       : 1
Links      : 9
Nodes      : 6
Hubs       : 5
HLinks     : 9
L/N Ratio  : 1.5
H/N Ratio  : 0.833333
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?6         L:L:W5            100           9.09            Yes            Yes
           2         L:L:?6       R:R:D282            100           8.66            Yes            Yes
           3         L:L:?6       R:R:G262            100           4.09            Yes             No
           4         L:L:?6       R:R:T261            100           3.53            Yes            Yes
           5         L:L:?6       R:R:V286            100           5.94            Yes            Yes
           6         L:L:W5       R:R:D282            100           5.58            Yes            Yes
           7         L:L:W5       R:R:V286            100          22.07            Yes            Yes
           8       R:R:D282       R:R:V286            100           4.38            Yes            Yes
           9       R:R:G262       R:R:T261            100           3.64             No            Yes

Comm       : 2
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F307       R:R:L311            100           3.65            Yes             No
           2       R:R:F307        R:R:L57            100           3.65            Yes             No
           3       R:R:L311        R:R:L57            100           5.54             No             No

Comm       : 3
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:H101       R:R:P103            100          10.68             No             No
           2       R:R:H101        R:R:Q98            100           7.42             No             No
           3       R:R:P103        R:R:Q98            100           4.74             No             No

Comm       : 4
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C109       R:R:C188            100           7.28            Yes             No
           2       R:R:C109       R:R:W102            100           9.14            Yes            Yes
           3       R:R:C188       R:R:W102            100           6.53             No            Yes

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L117       R:R:R206            100           3.64             No             No
           2       R:R:L117       R:R:Y121            100           4.69             No             No
           3       R:R:R206       R:R:Y121            100          12.35             No             No

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 3
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 1
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F251       R:R:I124            100           3.77            Yes            Yes
           2       R:R:F251       R:R:W255            100           6.01            Yes            Yes
           3       R:R:I124       R:R:W255            100            4.7            Yes            Yes

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F139       R:R:R228            100          21.38             No             No
           2       R:R:F139       R:R:V138            100           3.93             No             No
           3       R:R:R228       R:R:V138            100           2.62             No             No

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:K2       R:R:F275            100           2.48            Yes            Yes
           2         L:L:K2       R:R:K279            100           2.87            Yes             No
           3       R:R:F275       R:R:K279            100           7.44            Yes             No

