Comm       : 1
Links      : 18
Nodes      : 11
Hubs       : 8
HLinks     : 18
L/N Ratio  : 1.63636
H/N Ratio  : 0.727273
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F139       R:R:R115            100          11.76             No            Yes
           2       R:R:F139       R:R:S311            100           3.96             No            Yes
           3        R:R:F62       R:R:H119            100          11.31             No            Yes
           4        R:R:F62       R:R:R308            100          25.66             No            Yes
           5       R:R:H119       R:R:R308            100           5.64            Yes            Yes
           6       R:R:H119       R:R:Y213            100           8.71            Yes            Yes
           7       R:R:H119        R:R:Y66            100           4.36            Yes            Yes
           8       R:R:M143       R:R:T314            100           4.52            Yes             No
           9       R:R:M143       R:R:Y279            100           5.99            Yes            Yes
          10       R:R:R115       R:R:S311            100           3.95            Yes            Yes
          11       R:R:R115       R:R:Y213            100           5.14            Yes            Yes
          12       R:R:R115        R:R:Y66            100          12.35            Yes            Yes
          13       R:R:R308       R:R:Y213            100          21.61            Yes            Yes
          14       R:R:R308        R:R:Y66            100          10.29            Yes            Yes
          15       R:R:S311       R:R:T314            100            3.2            Yes             No
          16       R:R:S311       R:R:Y213            100           5.09            Yes            Yes
          17       R:R:T314       R:R:Y279            100           3.75             No            Yes
          18       R:R:Y213        R:R:Y66            100           4.96            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 11
Nodes      : 9
Hubs       : 3
HLinks     : 7
L/N Ratio  : 1.22222
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.636364
HL/L Ratio : 0.636364
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C132       R:R:C209            100           7.28             No             No
           2       R:R:C132       R:R:Q199            100           3.05             No            Yes
           3       R:R:C132       R:R:W125            100           3.92             No             No
           4       R:R:C209       R:R:W125            100          10.45             No             No
           5       R:R:F127       R:R:P126            100           8.67            Yes             No
           6       R:R:F127       R:R:V117            100           6.55            Yes             No
           7       R:R:F127       R:R:W125            100          15.03            Yes             No
           8       R:R:P126       R:R:V117            100           3.53             No             No
           9       R:R:Q199       R:R:Q211            100          16.64            Yes            Yes
          10       R:R:Q199       R:R:S197            100           5.78            Yes             No
          11       R:R:Q211       R:R:S197            100           4.33            Yes             No

Comm       : 3
Links      : 7
Nodes      : 5
Hubs       : 3
HLinks     : 7
L/N Ratio  : 1.4
H/N Ratio  : 0.6
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:A145       R:R:F149            100           4.16             No            Yes
           2       R:R:A145       R:R:W184            100           3.89             No            Yes
           3       R:R:C180       R:R:F149            100           5.59             No            Yes
           4       R:R:C180       R:R:H100            100          14.74             No            Yes
           5       R:R:F149       R:R:H100            100           3.39            Yes            Yes
           6       R:R:F149       R:R:W184            100          10.02            Yes            Yes
           7       R:R:H100       R:R:W184            100           6.35            Yes            Yes

Comm       : 4
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D156        R:R:P93            100           3.22             No            Yes
           2       R:R:D156       R:R:R171            100           13.1             No            Yes
           3        R:R:P93       R:R:R171            100          10.09            Yes            Yes
           4        R:R:P93        R:R:T92            100           5.25            Yes             No
           5       R:R:R171        R:R:T92            100           3.88            Yes             No

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L339        R:R:R86            100           3.64             No            Yes
           2       R:R:L339        R:R:W82            100          10.25             No             No
           3        R:R:R86        R:R:W82            100             10            Yes             No

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I153       R:R:R157            100           6.26             No             No
           2       R:R:I153       R:R:Y325            100           6.04             No            Yes
           3       R:R:R157       R:R:Y325            100           5.14             No            Yes

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F158       R:R:H163            100           4.53            Yes            Yes
           2       R:R:F158       R:R:V162            100           9.18            Yes             No
           3       R:R:H163       R:R:V162            100           4.15            Yes             No

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E215       R:R:Y286            100           10.1             No            Yes
           2       R:R:E215       R:R:Y290            100           6.73             No            Yes
           3       R:R:Y286       R:R:Y290            100          25.81            Yes            Yes

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F229       R:R:F233            100           4.29             No             No
           2       R:R:F229       R:R:V277              0           2.62             No            Yes
           3       R:R:F233       R:R:V277              0           2.62             No            Yes

