Comm       : 1
Links      : 19
Nodes      : 12
Hubs       : 7
HLinks     : 17
L/N Ratio  : 1.58333
H/N Ratio  : 0.583333
HL/N Ratio : 0.894737
HL/L Ratio : 0.894737
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1       R:R:D129            100           4.79            Yes            Yes
           2         L:L:?1       R:R:K294            100           5.97            Yes             No
           3         L:L:?1       R:R:L207            100           3.91            Yes             No
           4         L:L:?1       R:R:L278            100           6.84            Yes             No
           5         L:L:?1       R:R:Q125            100           7.52            Yes            Yes
           6         L:L:?1       R:R:R124            100           6.86            Yes            Yes
           7         L:L:?1       R:R:T109            100            5.2            Yes             No
           8         L:L:?1       R:R:Y202            100           4.96            Yes            Yes
           9       R:R:D129       R:R:Y202            100           8.05            Yes            Yes
          10       R:R:D129       R:R:Y206            100           8.05            Yes            Yes
          11       R:R:K294       R:R:T109            100            4.5             No             No
          12       R:R:L207       R:R:L278            100           5.54             No             No
          13       R:R:P182       R:R:Y202            100          13.91             No            Yes
          14       R:R:P182       R:R:Y206            100          19.47             No            Yes
          15       R:R:Q125       R:R:R124            100           9.35            Yes            Yes
          16       R:R:Q125       R:R:W121            100          15.33            Yes            Yes
          17       R:R:Q125       R:R:Y202            100           6.76            Yes            Yes
          18       R:R:R124       R:R:W121            100              7            Yes            Yes
          19       R:R:Y202       R:R:Y206            100           8.94            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 7
Nodes      : 5
Hubs       : 2
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.4
H/N Ratio  : 0.4
HL/N Ratio : 0.857143
HL/L Ratio : 0.857143
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I142        R:R:L91            100           4.28             No            Yes
           2       R:R:I142       R:R:R146            100           3.76             No             No
           3       R:R:I142       R:R:Y311            100           4.84             No            Yes
           4       R:R:L139        R:R:L91            100           4.15             No            Yes
           5       R:R:L139       R:R:Y311            100           3.52             No            Yes
           6        R:R:L91       R:R:Y311            100           3.52            Yes            Yes
           7       R:R:R146       R:R:Y311            100           6.17             No            Yes

Comm       : 3
Links      : 6
Nodes      : 4
Hubs       : 4
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.5
H/N Ratio  : 1
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F267       R:R:N214            100           7.25            Yes            Yes
           2       R:R:F267       R:R:V136            100           5.24            Yes            Yes
           3       R:R:F267       R:R:W271            100          17.04            Yes            Yes
           4       R:R:N214       R:R:V136            100           5.91            Yes            Yes
           5       R:R:N214       R:R:W271            100           11.3            Yes            Yes
           6       R:R:V136       R:R:W271            100            4.9            Yes            Yes

Comm       : 4
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:F80        R:R:N77            100           8.46            Yes             No
           2        R:R:F80       R:R:T321            100           5.19            Yes             No
           3        R:R:N77       R:R:T321            100           7.31             No             No

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F151       R:R:H147            100          15.84            Yes            Yes
           2       R:R:F151       R:R:H227            100          13.58            Yes             No
           3       R:R:H147       R:R:H227            100           9.55            Yes             No

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:R314       R:R:T259            100          11.64             No             No
           2       R:R:R314       R:R:Y313            100          17.49             No             No
           3       R:R:T259       R:R:Y313            100           4.99             No             No

