Comm       : 1
Links      : 22
Nodes      : 15
Hubs       : 9
HLinks     : 21
L/N Ratio  : 1.46667
H/N Ratio  : 0.6
HL/N Ratio : 0.954545
HL/L Ratio : 0.954545
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1       R:R:D149            100          11.41            Yes            Yes
           2         L:L:?1       R:R:M153            100           9.14            Yes             No
           3         L:L:?1       R:R:Q126            100          11.19            Yes             No
           4         L:L:?1       R:R:W295            100           5.16            Yes            Yes
           5         L:L:?1       R:R:Y328            100          12.89            Yes            Yes
           6       R:R:D149       R:R:Q126            100           7.83            Yes             No
           7       R:R:D149       R:R:Y328            100           8.05            Yes            Yes
           8       R:R:F291       R:R:I157            100           7.54            Yes             No
           9       R:R:F291       R:R:I250            100           5.02            Yes             No
          10       R:R:F291       R:R:N330            100           4.83            Yes            Yes
          11       R:R:F291       R:R:W295            100           7.02            Yes            Yes
          12       R:R:I157       R:R:W295            100           7.05             No            Yes
          13       R:R:I250       R:R:S164            100           4.64             No             No
          14       R:R:I250       R:R:Y254            100           3.63             No            Yes
          15       R:R:L337       R:R:V287            100           5.96            Yes             No
          16       R:R:L337       R:R:Y338            100           3.52            Yes            Yes
          17       R:R:M153       R:R:W295            100           4.65             No            Yes
          18       R:R:N330       R:R:W295            100           7.91            Yes            Yes
          19       R:R:Q126       R:R:Y328            100           6.76             No            Yes
          20       R:R:S164       R:R:Y254            100          10.17             No            Yes
          21       R:R:V287       R:R:Y254            100           3.79             No            Yes
          22       R:R:V287       R:R:Y338            100           7.57             No            Yes

Comm       : 2
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.4
HL/N Ratio : 0.833333
HL/L Ratio : 0.833333
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I280       R:R:L261              0           1.43             No            Yes
           2       R:R:I280       R:R:L267              0           1.43             No            Yes
           3       R:R:L261       R:R:L267            100           4.15            Yes            Yes
           4       R:R:L261       R:R:M257            100           4.24            Yes             No
           5       R:R:L261       R:R:V171            100           4.47            Yes             No
           6       R:R:M257       R:R:V171            100           7.61             No             No

Comm       : 3
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:S197       R:R:T155            100            6.4             No            Yes
           2       R:R:S197       R:R:Y151            100           3.82             No            Yes
           3       R:R:T155       R:R:W194            100          14.55            Yes             No
           4       R:R:T155       R:R:Y151            100           7.49            Yes            Yes
           5       R:R:W194       R:R:Y151            100          10.61             No            Yes

Comm       : 4
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:H321        R:R:I73            100           7.95            Yes             No
           2       R:R:H321       R:R:Y130            100          11.98            Yes             No
           3        R:R:I73       R:R:Y130            100           9.67             No             No

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:C81        R:R:L85            100           3.17            Yes             No
           2        R:R:C81       R:R:T120            100           3.38            Yes             No
           3        R:R:L85       R:R:T120            100            5.9             No             No

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C142       R:R:C219            100           7.28             No             No
           2       R:R:C142       R:R:W135            100           5.22             No            Yes
           3       R:R:C219       R:R:W135            100          18.28             No            Yes

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F180       R:R:I189            100           3.77            Yes             No
           2       R:R:F180       R:R:N185            100           4.83            Yes            Yes
           3       R:R:I189       R:R:N185            100           7.08             No            Yes

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I310       R:R:Q316            100           9.61             No             No
           2       R:R:I310       R:R:Y301            100           3.63             No             No
           3       R:R:Q316       R:R:Y301            100           4.51             No             No

