Comm       : 1
Links      : 14
Nodes      : 9
Hubs       : 7
HLinks     : 14
L/N Ratio  : 1.55556
H/N Ratio  : 0.777778
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D116       R:R:L112            100           5.43            Yes            Yes
           2       R:R:D116       R:R:N334            100           8.08            Yes            Yes
           3       R:R:F291       R:R:I157            100           5.02            Yes             No
           4       R:R:F291       R:R:N330            100           4.83            Yes            Yes
           5       R:R:F291       R:R:W295            100           7.02            Yes            Yes
           6       R:R:I157       R:R:W295            100          10.57             No            Yes
           7       R:R:L112       R:R:L160            100           4.15            Yes             No
           8       R:R:L112       R:R:N334            100           6.87            Yes            Yes
           9       R:R:L112       R:R:Y338            100           5.86            Yes            Yes
          10       R:R:L160       R:R:N334            100           6.87             No            Yes
          11       R:R:L160       R:R:Y338            100           8.21             No            Yes
          12       R:R:N330       R:R:N334            100           9.54            Yes            Yes
          13       R:R:N330       R:R:W295            100           7.91            Yes            Yes
          14       R:R:N334       R:R:Y338            100           8.14            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 12
Nodes      : 8
Hubs       : 4
HLinks     : 9
L/N Ratio  : 1.5
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.75
HL/L Ratio : 0.75
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1       R:R:D149            100           26.7            Yes            Yes
           2         L:L:?1       R:R:Q126            100          13.09            Yes            Yes
           3         L:L:?1       R:R:Y150            100          11.53            Yes             No
           4         L:L:?1       R:R:Y328            100           5.77            Yes            Yes
           5       R:R:D149       R:R:Q126            100           5.22            Yes            Yes
           6       R:R:D149       R:R:T122            100           7.23            Yes             No
           7       R:R:D149       R:R:Y328            100           8.05            Yes            Yes
           8       R:R:L221       R:R:V204            100           4.47             No             No
           9       R:R:L221       R:R:Y150            100           7.03             No             No
          10       R:R:Q126       R:R:T122            100           5.67            Yes             No
          11       R:R:Q126       R:R:Y328            100          10.15            Yes            Yes
          12       R:R:V204       R:R:Y150            100           8.83             No             No

Comm       : 3
Links      : 8
Nodes      : 6
Hubs       : 2
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.33333
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.75
HL/L Ratio : 0.75
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C142       R:R:C219            100           7.28             No             No
           2       R:R:C142       R:R:W135            100           7.84             No            Yes
           3       R:R:C219       R:R:W135            100          20.89             No            Yes
           4       R:R:F125       R:R:F137            100          12.86             No            Yes
           5       R:R:F125       R:R:V145            100          13.11             No             No
           6       R:R:F125       R:R:W135            100           4.01             No            Yes
           7       R:R:F137       R:R:W135            100          21.05            Yes            Yes
           8       R:R:V145       R:R:W135            100           7.36             No            Yes

Comm       : 4
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 3
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.75
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:S197       R:R:T155            100            6.4             No            Yes
           2       R:R:S197       R:R:Y151            100           3.82             No            Yes
           3       R:R:T155       R:R:W194            100          15.77            Yes            Yes
           4       R:R:T155       R:R:Y151            100           7.49            Yes            Yes
           5       R:R:W194       R:R:Y151            100          11.58            Yes            Yes

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:H321        R:R:I73            100           3.98            Yes             No
           2       R:R:H321       R:R:Y130            100          14.16            Yes             No
           3        R:R:I73       R:R:Y130            100           9.67             No             No

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L233       R:R:W230            100           4.56             No            Yes
           2       R:R:L233       R:R:Y229            100           5.86             No             No
           3       R:R:W230       R:R:Y229            100           5.79            Yes             No

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L333       R:R:L337            100           4.15             No             No
           2       R:R:L333       R:R:V290            100           5.96             No             No
           3       R:R:L337       R:R:V290            100           4.47             No             No

