Comm       : 1
Links      : 26
Nodes      : 16
Hubs       : 11
HLinks     : 26
L/N Ratio  : 1.625
H/N Ratio  : 0.6875
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1        R:R:F87            100          12.02            Yes             No
           2         L:L:?1       R:R:R183            100          11.07            Yes            Yes
           3         L:L:?1       R:R:R258            100           5.54            Yes            Yes
           4         L:L:?1       R:R:Y240            100           4.45            Yes            Yes
           5         L:L:?1        R:R:Y91            100            8.9            Yes             No
           6        R:R:D52        R:R:N23            100          12.12            Yes            Yes
           7        R:R:D52       R:R:P273            100           6.44            Yes             No
           8        R:R:D52        R:R:T56            100           2.89            Yes            Yes
           9        R:R:D52       R:R:V269            100           5.84            Yes            Yes
          10        R:R:F87        R:R:H86            100           3.39             No            Yes
          11        R:R:F87       R:R:Y240            100           5.16             No            Yes
          12        R:R:H86        R:R:L55            100           5.14            Yes            Yes
          13        R:R:H86        R:R:S58            100           9.76            Yes             No
          14        R:R:L55        R:R:L59            100           2.77            Yes             No
          15        R:R:L55        R:R:S58            100           6.01            Yes             No
          16        R:R:L55       R:R:V269            100           2.98            Yes            Yes
          17        R:R:L59       R:R:V269            100           4.47             No            Yes
          18        R:R:N23       R:R:P273            100           9.77            Yes             No
          19        R:R:N23        R:R:T56            100           5.85            Yes            Yes
          20       R:R:N244       R:R:R183            100           7.23            Yes            Yes
          21       R:R:N244       R:R:R258            100           7.23            Yes            Yes
          22       R:R:N244       R:R:Y240            100          11.63            Yes            Yes
          23       R:R:R183       R:R:R258            100          19.19            Yes            Yes
          24       R:R:R258       R:R:Y240            100           8.23            Yes            Yes
          25        R:R:T56       R:R:V269            100           6.35            Yes            Yes
          26       R:R:Y240        R:R:Y91            100           8.94            Yes             No

Comm       : 2
Links      : 7
Nodes      : 6
Hubs       : 2
HLinks     : 4
L/N Ratio  : 1.16667
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.571429
HL/L Ratio : 0.571429
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C170        R:R:C79            100           3.64             No            Yes
           2       R:R:C170        R:R:W72            100          16.98             No            Yes
           3        R:R:C79        R:R:W72            100          10.45            Yes            Yes
           4        R:R:L74        R:R:L78            100           5.54             No             No
           5        R:R:L74        R:R:P75            100           4.93             No             No
           6        R:R:L74        R:R:W72            100          10.25             No            Yes
           7        R:R:L78        R:R:P75            100           6.57             No             No

Comm       : 3
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 1
HLinks     : 4
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.2
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F191       R:R:L195            100           3.65            Yes             No
           2       R:R:F191       R:R:L233            100           3.65            Yes             No
           3       R:R:F191       R:R:N241            100          22.96            Yes             No
           4       R:R:F191       R:R:V237            100           5.24            Yes             No
           5       R:R:L195       R:R:L233            100           5.54             No             No
           6       R:R:N241       R:R:V237            100           2.96             No             No

Comm       : 4
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 4
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.8
HL/L Ratio : 0.8
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C127        R:R:F96            100           4.19             No            Yes
           2       R:R:C127        R:R:N47            100            6.3             No             No
           3        R:R:F96        R:R:N47            100           8.46            Yes             No
           4        R:R:F96       R:R:W131            100          15.03            Yes            Yes
           5        R:R:N47       R:R:W131            100          10.17             No            Yes

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:H33        R:R:L42            100           3.86             No            Yes
           2        R:R:H33       R:R:Y278            100          13.07             No            Yes
           3        R:R:L42       R:R:Y278            100           9.38            Yes            Yes

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C121       R:R:R119            100           2.79             No             No
           2       R:R:C121       R:R:Y122            100           4.03             No             No
           3       R:R:R119       R:R:Y122            100           5.14             No             No

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E145       R:R:N161            100           3.94             No             No
           2       R:R:E145       R:R:W174            100          18.54             No            Yes
           3       R:R:N161       R:R:W174            100           3.39             No            Yes

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F248       R:R:G180            100           3.01            Yes             No
           2       R:R:F248       R:R:P181            100           2.89            Yes             No
           3       R:R:G180       R:R:P181            100           4.06             No             No

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C236       R:R:L271            100           3.17            Yes             No
           2       R:R:C236       R:R:T232            100           3.38            Yes             No
           3       R:R:L271       R:R:T232            100           2.95             No             No

