Comm       : 1
Links      : 11
Nodes      : 9
Hubs       : 6
HLinks     : 10
L/N Ratio  : 1.22222
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 0.909091
HL/L Ratio : 0.909091
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:F96        R:R:N47            100          12.08            Yes            Yes
           2        R:R:F96       R:R:W131            100          12.03            Yes            Yes
           3        R:R:N47       R:R:W124            100           6.78            Yes            Yes
           4        R:R:N47       R:R:W131            100           9.04            Yes            Yes
           5        R:R:P40       R:R:R118            100           5.76            Yes             No
           6        R:R:P40       R:R:S123            100           5.34            Yes            Yes
           7        R:R:P40       R:R:Y114            100           4.17            Yes             No
           8       R:R:R118       R:R:Y114            100           6.17             No             No
           9       R:R:S123        R:R:V43            100            9.7            Yes             No
          10       R:R:S123       R:R:W124            100           3.71            Yes            Yes
          11        R:R:V43       R:R:W124            100          18.39             No            Yes

Comm       : 2
Links      : 7
Nodes      : 6
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.16667
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.714286
HL/L Ratio : 0.714286
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:D52        R:R:N23            100          14.81             No             No
           2        R:R:D52       R:R:P273            100           9.66             No            Yes
           3        R:R:G19        R:R:L22            100           5.13            Yes             No
           4        R:R:G19       R:R:V270            100           3.68            Yes             No
           5        R:R:L22       R:R:P273            100           4.93             No            Yes
           6        R:R:L22       R:R:V270            100           4.47             No             No
           7        R:R:N23       R:R:P273            100           4.89             No            Yes

Comm       : 3
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1       R:R:L158            100           6.86            Yes             No
           2         L:L:?1        R:R:P80            100           5.82            Yes             No
           3       R:R:L158        R:R:P80            100           4.93             No             No

Comm       : 4
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L262       R:R:R258            100           4.86            Yes             No
           2       R:R:L262       R:R:Y240            100           4.69            Yes             No
           3       R:R:R258       R:R:Y240            100            7.2             No             No

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F191       R:R:N241            100          22.96            Yes             No
           2       R:R:F191       R:R:V237            100           5.24            Yes             No
           3       R:R:N241       R:R:V237            100           4.43             No             No

