Comm       : 1
Links      : 11
Nodes      : 8
Hubs       : 6
HLinks     : 11
L/N Ratio  : 1.375
H/N Ratio  : 0.75
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:F4       R:R:C200            100           5.59            Yes            Yes
           2         L:L:F4       R:R:I127            100           5.02            Yes            Yes
           3       R:R:C123       R:R:C200            100           7.28             No            Yes
           4       R:R:C123       R:R:W116            100           5.22             No            Yes
           5       R:R:C200       R:R:I127            100           3.27            Yes            Yes
           6       R:R:C200       R:R:W116            100          14.37            Yes            Yes
           7       R:R:I127       R:R:V202            100           3.07            Yes            Yes
           8       R:R:I127       R:R:Y131            100           2.42            Yes            Yes
           9       R:R:V185       R:R:V202            100           3.21             No            Yes
          10       R:R:V185       R:R:Y131            100           2.52             No            Yes
          11       R:R:V202       R:R:Y131            100           2.52            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 7
Nodes      : 6
Hubs       : 4
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.16667
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 0.857143
HL/L Ratio : 0.857143
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:D97        R:R:L93            100           6.79            Yes             No
           2        R:R:D97       R:R:N315            100           8.08            Yes             No
           3       R:R:F272       R:R:N311            100           4.83            Yes            Yes
           4       R:R:F272       R:R:W276            100           5.01            Yes            Yes
           5        R:R:L93       R:R:N315            100           2.75             No             No
           6       R:R:N311       R:R:N315            100           5.45            Yes             No
           7       R:R:N311       R:R:W276            100           7.91            Yes            Yes

Comm       : 3
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        L:L:K13         L:L:K9            100           7.18             No            Yes
           2        L:L:K13       R:R:E194            100            5.4             No            Yes
           3         L:L:K9       R:R:E194            100            5.4            Yes            Yes
           4         L:L:K9       R:R:Q192            100           2.71            Yes             No
           5       R:R:E194       R:R:Q192            100            5.1            Yes             No

Comm       : 4
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F303        R:R:I54            100           5.02             No            Yes
           2       R:R:F303        R:R:L50            100           2.44             No             No
           3        R:R:I54        R:R:L50            100           2.85            Yes             No

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C329        R:R:M82            100           3.24             No             No
           2       R:R:C329        R:R:T80            100           5.07             No             No
           3        R:R:M82        R:R:T80            100           4.52             No             No

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F115       R:R:L113            100           3.65             No             No
           2       R:R:F115       R:R:P117            100           8.67             No             No
           3       R:R:L113       R:R:P117            100           3.28             No             No

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I231       R:R:S145            100           9.29             No             No
           2       R:R:I231       R:R:Y235            100           2.42             No            Yes
           3       R:R:S145       R:R:Y235            100            8.9             No            Yes

