Comm       : 1
Links      : 16
Nodes      : 10
Hubs       : 7
HLinks     : 16
L/N Ratio  : 1.6
H/N Ratio  : 0.7
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1       R:R:D113            100          17.08            Yes             No
           2         L:L:?1       R:R:F289            100          11.79            Yes            Yes
           3         L:L:?1       R:R:F290            100           7.08            Yes            Yes
           4         L:L:?1       R:R:N312            100          15.96            Yes             No
           5         L:L:?1       R:R:S207            100           7.27            Yes             No
           6         L:L:?1       R:R:Y308            100           4.54            Yes            Yes
           7       R:R:D113        R:R:V86            100           4.38             No            Yes
           8       R:R:D113       R:R:Y316            100          12.64             No            Yes
           9       R:R:F289       R:R:F290            100           8.57            Yes            Yes
          10       R:R:F289       R:R:N312            100          13.29            Yes             No
          11       R:R:F289       R:R:W286            100           7.02            Yes            Yes
          12       R:R:F289       R:R:Y308            100           9.28            Yes            Yes
          13       R:R:F290       R:R:S207            100           5.28            Yes             No
          14       R:R:F290       R:R:W286            100           5.01            Yes            Yes
          15       R:R:N312       R:R:Y316            100          10.47             No            Yes
          16        R:R:V86       R:R:Y316            100           5.05            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 13
Nodes      : 10
Hubs       : 3
HLinks     : 9
L/N Ratio  : 1.3
H/N Ratio  : 0.3
HL/N Ratio : 0.692308
HL/L Ratio : 0.692308
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:A181       R:R:F194            100           8.32             No            Yes
           2       R:R:A181       R:R:H178            100           4.39             No             No
           3       R:R:E107       R:R:I169            100            8.2             No            Yes
           4       R:R:E107       R:R:Q170            100          15.29             No             No
           5       R:R:E180       R:R:F194            100              7             No            Yes
           6       R:R:E180       R:R:H178            100           9.85             No             No
           7       R:R:F194       R:R:H178            100           4.53            Yes             No
           8       R:R:F194       R:R:Y185              0           3.09            Yes             No
           9       R:R:I169       R:R:Q170            100           8.23            Yes             No
          10       R:R:I169       R:R:Y174            100          15.71            Yes            Yes
          11       R:R:R175       R:R:Y174            100           9.26             No            Yes
          12       R:R:R175       R:R:Y185            100          29.84             No             No
          13       R:R:Y174       R:R:Y185            100           4.96            Yes             No

Comm       : 3
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C327       R:R:F332            100          18.15             No            Yes
           2       R:R:C327       R:R:F336            100           4.19             No            Yes
           3       R:R:F332       R:R:F336            100           5.36            Yes            Yes

Comm       : 4
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I154        R:R:S74            100           6.19             No             No
           2       R:R:I154       R:R:W158            100            4.7             No            Yes
           3        R:R:S74       R:R:W158            100           6.18             No            Yes

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C106       R:R:C191            100           7.28             No             No
           2       R:R:C106        R:R:W99            100           6.53             No            Yes
           3       R:R:C191        R:R:W99            100          11.75             No            Yes

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L302       R:R:Q299            100          14.64             No             No
           2       R:R:L302       R:R:V295            100           5.96             No             No
           3       R:R:Q299       R:R:V295            100            4.3             No             No

