Comm       : 1
Links      : 32
Nodes      : 18
Hubs       : 15
HLinks     : 32
L/N Ratio  : 1.77778
H/N Ratio  : 0.833333
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1       R:R:D113            100          14.46            Yes             No
           2         L:L:?1       R:R:F289            100           9.44            Yes            Yes
           3         L:L:?1       R:R:F290            100           3.54            Yes            Yes
           4         L:L:?1       R:R:N293            100           7.98            Yes            Yes
           5         L:L:?1       R:R:N312            100           6.65            Yes            Yes
           6         L:L:?1       R:R:Y308            100           5.68            Yes            Yes
           7         L:L:?1       R:R:Y316            100           6.81            Yes            Yes
           8       R:R:D113        R:R:V86            100          11.69             No            Yes
           9       R:R:D113       R:R:Y316            100          10.34             No            Yes
          10       R:R:F208       R:R:F282            100           6.43            Yes            Yes
          11       R:R:F208       R:R:F290            100          21.43            Yes            Yes
          12       R:R:F208       R:R:I121            100           5.02            Yes             No
          13       R:R:F282       R:R:I121            100           7.54            Yes             No
          14       R:R:F289       R:R:F290            100           3.22            Yes            Yes
          15       R:R:F289       R:R:N293            100           3.62            Yes            Yes
          16       R:R:F289       R:R:N312            100           6.04            Yes            Yes
          17       R:R:F289       R:R:Y308            100           9.28            Yes            Yes
          18       R:R:H296       R:R:N293            100           3.83            Yes            Yes
          19       R:R:H296       R:R:Y308            100          15.24            Yes            Yes
          20        R:R:M82        R:R:V86            100           6.09            Yes            Yes
          21        R:R:M82        R:R:V87            100           3.04            Yes            Yes
          22        R:R:M82       R:R:Y316            100           8.38            Yes            Yes
          23       R:R:N293       R:R:Y308            100           5.81            Yes            Yes
          24       R:R:N312       R:R:W313            100           5.65            Yes            Yes
          25       R:R:N312       R:R:Y316            100          20.93            Yes            Yes
          26        R:R:P88        R:R:V44            100            5.3             No            Yes
          27        R:R:P88        R:R:V87            100           3.53             No            Yes
          28        R:R:V44        R:R:V87            100           4.81            Yes            Yes
          29        R:R:V86       R:R:Y316            100           3.79            Yes            Yes
          30        R:R:V87       R:R:W313            100           3.68            Yes            Yes
          31        R:R:V87       R:R:Y316            100           3.79            Yes            Yes
          32       R:R:W313       R:R:Y316            100           6.75            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 7
Nodes      : 6
Hubs       : 3
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.16667
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.857143
HL/L Ratio : 0.857143
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:A335        R:R:A57              0           1.79             No             No
           2       R:R:A335        R:R:L64              0           1.58             No            Yes
           3        R:R:A57        R:R:L64              0           1.58             No            Yes
           4        R:R:I58        R:R:I72            100           2.94            Yes             No
           5        R:R:I58        R:R:L64              0           1.43            Yes            Yes
           6        R:R:I58        R:R:N69            100           5.66            Yes            Yes
           7        R:R:I72        R:R:N69            100           4.25             No            Yes

Comm       : 3
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 4
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.8
HL/L Ratio : 0.8
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D130       R:R:L145            100           4.07             No            Yes
           2       R:R:D130        R:R:T68            100           5.78             No             No
           3       R:R:D130       R:R:Y141            100          10.34             No            Yes
           4       R:R:L145       R:R:Y141            100          23.45            Yes            Yes
           5        R:R:T68       R:R:Y141            100           3.75             No            Yes

Comm       : 4
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 1
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.25
HL/N Ratio : 0.6
HL/L Ratio : 0.6
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E107       R:R:H172            100           4.92             No            Yes
           2       R:R:E107       R:R:Y174            100           4.49             No             No
           3       R:R:H172       R:R:R175            100           6.77            Yes             No
           4       R:R:H172       R:R:Y174            100            9.8            Yes             No
           5       R:R:R175       R:R:Y174            100           4.12             No             No

Comm       : 5
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 3
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.75
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I277       R:R:I278            100           2.94             No            Yes
           2       R:R:I277       R:R:I325            100           5.89             No            Yes
           3       R:R:I278       R:R:I325            100           4.42            Yes            Yes
           4       R:R:I278       R:R:Y326            100           3.63            Yes            Yes
           5       R:R:I325       R:R:Y326            100           4.84            Yes            Yes

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F101        R:R:F89            100           5.36            Yes             No
           2       R:R:F101        R:R:W99            100          11.02            Yes            Yes
           3        R:R:F89        R:R:W99            100           4.01             No            Yes

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C190       R:R:T189            100           3.38             No             No
           2       R:R:C190        R:R:T98            100           5.07             No             No
           3       R:R:T189        R:R:T98            100           6.28             No             No

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D331       R:R:P330            100           3.22             No             No
           2       R:R:D331       R:R:S329            100           5.89             No             No
           3       R:R:P330       R:R:S329            100           3.56             No             No

