Comm       : 1
Links      : 19
Nodes      : 12
Hubs       : 7
HLinks     : 18
L/N Ratio  : 1.58333
H/N Ratio  : 0.583333
HL/N Ratio : 0.947368
HL/L Ratio : 0.947368
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1       R:R:D113            100          10.51            Yes             No
           2         L:L:?1       R:R:F289            100          10.61            Yes            Yes
           3         L:L:?1       R:R:F290            100           8.26            Yes            Yes
           4         L:L:?1       R:R:N312            100          14.63            Yes             No
           5         L:L:?1       R:R:Y316            100           3.41            Yes            Yes
           6       R:R:D113       R:R:Y316            100          11.49             No            Yes
           7       R:R:F282       R:R:I121            100           3.77            Yes             No
           8       R:R:F282       R:R:W286            100           3.01            Yes            Yes
           9       R:R:F289       R:R:F290            100           8.57            Yes            Yes
          10       R:R:F289       R:R:N293            100           3.62            Yes            Yes
          11       R:R:F289       R:R:N312            100           8.46            Yes             No
          12       R:R:F289       R:R:W286            100           4.01            Yes            Yes
          13       R:R:F289       R:R:Y308            100           9.28            Yes             No
          14       R:R:F290       R:R:W286            100           4.01            Yes            Yes
          15       R:R:H296       R:R:N293            100            5.1             No            Yes
          16       R:R:H296       R:R:Y308            100           8.71             No             No
          17       R:R:I121       R:R:W286            100           3.52             No            Yes
          18       R:R:N293       R:R:Y308            100           4.65            Yes             No
          19       R:R:N312       R:R:Y316            100          10.47             No            Yes

Comm       : 2
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 1
HLinks     : 4
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.2
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F108       R:R:F166            100           3.22             No            Yes
           2       R:R:F108       R:R:I112            100           6.28             No             No
           3       R:R:F166       R:R:I112            100           3.77            Yes             No
           4       R:R:F166       R:R:Q170            100           7.03            Yes             No
           5       R:R:F166       R:R:S111            100          11.89            Yes             No
           6       R:R:Q170       R:R:S111            100           4.33             No             No

Comm       : 3
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.4
HL/N Ratio : 0.833333
HL/L Ratio : 0.833333
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C106       R:R:C191            100           7.28             No             No
           2       R:R:C106        R:R:W99            100           3.92             No            Yes
           3       R:R:C191        R:R:W99            100           5.22             No            Yes
           4       R:R:F101        R:R:F89            100           5.36            Yes             No
           5       R:R:F101        R:R:W99            100          12.03            Yes            Yes
           6        R:R:F89        R:R:W99            100           3.01             No            Yes

Comm       : 4
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:D79        R:R:L75            100           6.79            Yes            Yes
           2        R:R:D79       R:R:N322            100           6.73            Yes             No
           3        R:R:L75       R:R:N322            100           6.87            Yes             No

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E338        R:R:F61            100           4.66             No            Yes
           2       R:R:E338        R:R:R63            100           3.49             No             No
           3        R:R:F61        R:R:R63            100          16.03            Yes             No

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E107       R:R:H172            100           4.92             No             No
           2       R:R:E107       R:R:R175            100           4.65             No             No
           3       R:R:H172       R:R:R175            100          25.95             No             No

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F217       R:R:R221            100           7.48             No            Yes
           2       R:R:F217       R:R:Y132            100           3.09             No            Yes
           3       R:R:R221       R:R:Y132            100           8.23            Yes            Yes

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:A181       R:R:F194            100           5.55             No             No
           2       R:R:A181       R:R:H178            100           7.32             No            Yes
           3       R:R:F194       R:R:H178            100           6.79             No            Yes

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E268       R:R:F223            100          17.49             No            Yes
           2       R:R:E268       R:R:K227            100          20.25             No             No
           3       R:R:F223       R:R:K227            100           3.72            Yes             No

