Comm       : 1
Links      : 38
Nodes      : 24
Hubs       : 17
HLinks     : 37
L/N Ratio  : 1.58333
H/N Ratio  : 0.708333
HL/N Ratio : 0.973684
HL/L Ratio : 0.973684
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        L:L:D18        L:L:F14            100          10.75            Yes            Yes
           2        L:L:D18        L:L:I19            100            5.6            Yes            Yes
           3        L:L:D18       R:R:D368            100           9.31            Yes            Yes
           4        L:L:D18       R:R:L365            100           4.07            Yes             No
           5        L:L:F14       R:R:L365            100           6.09            Yes             No
           6        L:L:I19       R:R:D368            100            4.2            Yes            Yes
           7        L:L:I19       R:R:I372            100           4.42            Yes             No
           8        L:L:I19       R:R:L339            100           4.28            Yes            Yes
           9        L:L:W21       R:R:H340            100          11.64            Yes            Yes
          10        L:L:W21       R:R:L277            100           7.97            Yes            Yes
          11        L:L:W21       R:R:L339            100          15.94            Yes            Yes
          12        L:L:W21       R:R:W336            100           6.56            Yes            Yes
          13       R:R:D154       R:R:H150            100           8.82            Yes            Yes
          14       R:R:D154       R:R:I155            100            4.2            Yes            Yes
          15       R:R:D154       R:R:S376            100           4.42            Yes             No
          16       R:R:D368       R:R:L365            100           5.43            Yes             No
          17       R:R:E236       R:R:K182            100            8.1            Yes            Yes
          18       R:R:E236       R:R:K273            100           9.45            Yes             No
          19       R:R:E236       R:R:Y269            100           10.1            Yes            Yes
          20       R:R:F280       R:R:L232            100           6.09             No             No
          21       R:R:F280       R:R:W276            100          19.04             No            Yes
          22       R:R:F280       R:R:Y281            100          12.38             No            Yes
          23       R:R:H150       R:R:V185            100          12.45            Yes             No
          24       R:R:H150       R:R:W336            100           5.29            Yes            Yes
          25       R:R:H340       R:R:L277            100           6.43            Yes            Yes
          26       R:R:H340       R:R:W336            100           7.41            Yes            Yes
          27       R:R:H340       R:R:Y281            100           7.62            Yes            Yes
          28       R:R:I155       R:R:S376            100           6.19            Yes             No
          29       R:R:I372       R:R:L339            100           5.71             No            Yes
          30       R:R:K182       R:R:L277            100           5.64            Yes            Yes
          31       R:R:K182       R:R:Y281            100           5.97            Yes            Yes
          32       R:R:K273       R:R:Y269            100           7.17             No            Yes
          33       R:R:L232       R:R:W276            100           7.97             No            Yes
          34       R:R:L277       R:R:Y281            100           5.86            Yes            Yes
          35       R:R:L339       R:R:W336            100           6.83            Yes            Yes
          36       R:R:V185       R:R:W336            100           9.81             No            Yes
          37       R:R:V185       R:R:Y281            100          10.09             No            Yes
          38       R:R:W276       R:R:Y269            100           4.82            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 1
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.25
HL/N Ratio : 0.6
HL/L Ratio : 0.6
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C131       R:R:M132            100           4.86             No            Yes
           2       R:R:C131       R:R:N129            100           9.45             No             No
           3       R:R:C131       R:R:R392            100           4.18             No             No
           4       R:R:M132       R:R:N129            100           7.01            Yes             No
           5       R:R:M132       R:R:R392            100            6.2            Yes             No

Comm       : 3
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I138       R:R:R133            100           5.01             No             No
           2       R:R:I138       R:R:V214            100           6.14             No            Yes
           3       R:R:R133       R:R:V214            100           6.54             No            Yes

Comm       : 4
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:G135       R:R:N134            100           5.09             No            Yes
           2       R:R:G135       R:R:P136            100           4.06             No             No
           3       R:R:N134       R:R:P136            100           11.4            Yes             No

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D198       R:R:R201            100           8.34             No             No
           2       R:R:D198       R:R:W217            100           7.82             No             No
           3       R:R:R201       R:R:W217            100          13.99             No             No

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F169       R:R:P168            100           7.22             No             No
           2       R:R:F169       R:R:Y160            100           4.13             No             No
           3       R:R:P168       R:R:Y160            100           9.74             No             No

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:H258       R:R:K262            100           5.24            Yes             No
           2       R:R:H258       R:R:V260            100           9.69            Yes             No
           3       R:R:K262       R:R:V260            100           6.07             No             No

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:K9       R:R:M245            100           8.64             No            Yes
           2         L:L:K9       R:R:Y247            100           8.36             No            Yes
           3       R:R:M245       R:R:Y247            100           7.18            Yes            Yes

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:C1        L:L:C15            100           7.28             No             No
           2         L:L:C1       R:R:L256            100           4.76             No             No
           3        L:L:C15       R:R:L256            100           6.35             No             No

Comm       : 10
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E320       R:R:K316              0           1.35             No            Yes
           2       R:R:E320       R:R:K323              0           1.35             No             No
           3       R:R:K316       R:R:K323              0           1.44            Yes             No

Comm       : 11
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D354       R:R:N351            100           9.42             No             No
           2       R:R:D354       R:R:N353            100           8.08             No             No
           3       R:R:N351       R:R:N353            100           6.81             No             No

